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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa
1.1.
Identyfikator produktu
Husvask

Substancja / mieszanina
mieszanina

UFI
3800-F0QS-6009-TJ6C
1.2.
Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zamierzone zastosowania mieszaniny

Środek czyszczący. Produkt do mycia powierzchni malowanych i niemalowanych

Odradzane zastosowania mieszaniny

Nie wolno używać produktu w inny sposób niż te, które zostały podane w sekcji 1.
1.3.
Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Dostawca


Nazwa lub nazwa handlowa
Norenco Polska Sp. z o.o.


Adres
Sidorska 102, Biała Podlaska, 21-500


Polska

NIP
PL5371891674

Telefon
+48 83 342 55 51

E-mail
biuro@norenco.pl

Adres www strony
https://norenco.pl/

Osoba odpowiedzialna za kartę charakterystyki

Nazwa
Norenco Polska Sp. z o.o.


E-mail
biuro@norenco.pl
1.4.
Numer telefonu alarmowego

Europejski numer alarmowy: 112




SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
2.1.
Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Mieszanina sklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie.



Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319

Najpoważniejsze negatywne skutki dla zdrowia ludzkiego i środowiska

Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy.
2.2.
Elementy oznakowania

Piktogram określający rodzaj zagrożenia
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Hasło ostrzegawcze

Uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H315
Działa drażniąco na skórę.

H319
Działa drażniąco na oczy.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P101
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102
Chronić przed dziećmi.

P201
Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.

P264
Dokładnie umyć ręce i dotknięte części ciała po użyciu.

P280
Stosować ochronę oczu/rękawice ochronne/odzież ochronną.
[image: ]
Strona
1/15

[image: ]

KARTA CHARAKTERYSTYKI


zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego w obowiązującym brzmieniu



Husvask


Data utworzenia
21.07.2014
Numer wersji

6.0

Data aktualizacji

20.11.2025






P337+P313
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P405
Przechowywać pod zamknięciem.

P501
Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego punktu utylizacji odpadów lub zwrócić dostawcy.

Informacje uzupełniające

5-<15 % niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5 % NTA (kwas nitrylotrójoctowy) i jego sole
2.3.
Inne zagrożenia

Mieszanina nie zawiera substancji o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605. Mieszanina nie zawiera substancji spełniających kryteria dla substancji PBT lub vPvB zgodnie z aneksem XIII, rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w brzmieniu obowiązującym. Nie zawiera składników PMT/vPvM.


SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
3.2.
Mieszaniny

Charakterystyka chemiczna

Mieszanina poniższych substancji i domieszek.

Mieszanina zawiera następujące niebezpieczne substancje oraz substancje z określonymi najwyższymi dopuszczalnymi stężeniami w atmosferze roboczej

Numery identyfikacyjne

Nazwa substancji

Zawartość w % masy

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Uwaga

Index: 603-096-00-8
CAS: 112-34-5
WE: 203-961-6

2-(2-butoksyetoksy)etanol

7-10

Eye Irrit. 2, H319

1, 2

Index: 607-620-00-6
CAS: 5064-31-3
WE: 225-768-6

nitrylotrioctan trisodu

<5

Acute Tox. 4, H302
Eye Irrit. 2, H319
Carc. 2, H351
Specyficzne stężenie graniczne:
Carc. 2, H351: C ≥ 5 %



Index: 019-002-00-8
CAS: 1310-58-3
WE: 215-181-3

wodorotlenek potasu

0,7-1

Met. Corr. 1, H290
Acute Tox. 4, H302
Skin Corr. 1A, H314
Specyficzne stężenie graniczne:
Skin Irrit. 2, H315: 0,5 % ≤ C < 2 %
Skin Corr. 1A, H314: C ≥ 5 %
Skin Corr. 1B, H314: 2 % ≤ C < 5 %
Eye Irrit. 2, H319: 0,5 % ≤ C < 2 %

1

Index: 603-030-00-8
CAS: 141-43-5
WE: 205-483-3
Numer rejestracji:
01-2119486455-28

2-aminoetanol

0,7-1

Acute Tox. 4, H302+H312+H332
Skin Corr. 1B, H314
Specyficzne stężenie graniczne:
STOT SE 3, H335: C ≥ 5 %

1

Uwagi

1
Substancja, dla której ustalono limity narażenia.

2
Zastosowanie substancji ograniczone jest w załączniku XVII rozporządzenia REACH

Pełny tekst wszystkich klasyfikacji i standardowych zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia znajduje się w sekcji 16.
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SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
4.1.
Opis środków pierwszej pomocy

Dbać o własne bezpieczeństwo. Jeżeli wystąpią dolegliwości zdrowotne lub w razie wątpliwości należy powiadomić lekarza i udzielić mu informacji z niniejszej karty charakterystyki.

W przypadku dostania się do dróg oddechowych

Natychmiast przerwać narażenie, przenieść poszkodowanego na świeże powietrze.

W przypadku kontaktu ze skórą

Zdjąć zanieczyszczone ubranie. Omywać dotknięte miejsce dużą ilością - o ile to możliwe - letniej wody. Jeżeli nie doszło do poranienia skóry, można użyć mydła, wody mydlanej lub szamponu. Zapewnić opiekę lekarza, jeżeli utrzymuje się podrażnienie skóry.

W przypadku dostania się do oczu

Płukać ostrożnie wodą przez kilka minut. Zdjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo zdjąć.  Płucz co najmniej przez 10 minut. Zapewnić lekarską i - o ile to możliwe - specjalistyczną opiekę.

W przypadku połknięcia

NIE WYWOŁYWAĆ WYMIOTÓW - nawet samo wywoływanie wymiotów może spowodować komplikacje, na przykład w przypadku detergentów i innych substancji wytwarzających pianę.
4.2.
Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

W przypadku dostania się do dróg oddechowych

Nie są przewidywane.

W przypadku kontaktu ze skórą

Działa drażniąco na skórę.

W przypadku dostania się do oczu

Działa drażniąco na oczy.

W przypadku połknięcia

Podrażnienie, nudności.
4.3.
Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Leczenie objawowe.


SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru
5.1.
Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze

Pianka odporna na alkohol, dwutlenek węgla, proszek, woda - rozproszony strumień, mgiełka wodna.

Niewłaściwe środki gaśnicze

Woda – pełny strumień.
5.2.
Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

W trakcie pożaru może dochodzić do powstania tlenku i dwutlenku węgla oraz innych toksycznych gazów. Wdychanie niebezpiecznych produktów spalania (pirolizy) może prowadzić do poważnego uszkodzenia zdrowia.
5.3.
Informacje dla straży pożarnej

Autonomiczny aparat oddechowy z ubraniem chroniącym przed chemikaliami tylko w okolicznościach, gdy prawdopodobny jest kontakt osobisty (bliski). Użyć izolacyjnego aparatu tlenowego oraz kombinezonu ochronnego na całe ciało. Nie pozwolić, aby skażone środki gaśnicze przedostały się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych.


SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
6.1.
Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Używać roboczych środków ochrony osobistej. Postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi w sekcjach 7 i 8. Nie dopuścić do kontaktu z oczami i skórą.
6.2.
Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Unikać zanieczyszczenia gleby oraz przedostania się produktu do wód powierzchniowych i gruntowych.
[image: ]
Strona
3/15

[image: ]

KARTA CHARAKTERYSTYKI


zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego w obowiązującym brzmieniu



Husvask


Data utworzenia
21.07.2014
Numer wersji

6.0

Data aktualizacji

20.11.2025





6.3.
Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Przykryć rozlany produkt odpowiednim (niepalnym) materiałem absorbującym (piasek, krzemionka, gleba oraz inne odpowiednie materiały absorpcyjne, itp.), zgromadzić w dobrze zamkniętych naczyniach i usunąć zgodnie z sekcją 13. W przypadku wycieku większej ilości produktu należy poinformować strażaków oraz inne kompetentne władze. Po usunięciu preparatu umyć skażone miejsce dużą ilością wody. Nie używaj rozpuszczalników.
6.4.
Odniesienia do innych sekcji

Patrz sekcja 7., 8. i 13.


SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1.
Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Zapobiegać powstawaniu gazów i par w stężeniach przekraczających najwyższe dopuszczalne stężenia dla atmosfery roboczej. Nie dopuścić do kontaktu z oczami i skórą. Zaleca się gospodarowanie produktem w sposób umożliwiający jego pełne zużycie, co pozwala na ograniczenie ilości powstających odpadów. Dokładnie umyć ręce i dotknięte części ciała po użyciu. Używać roboczych środków ochrony osobistej zgodnie z sekcją 8. Przestrzegać obowiązujących przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
7.2.
Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Nie przechowywać razem z artykułami żywnościowymi i paszami dla zwierząt. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia. Nie magazynować z materiałami niekompatybilnymi (patrz podsekcja 10.5). Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w przeznaczonych do tego celu chłodnych, suchych i dobrze wentylowanych miejscach.
7.3.
Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

brak danych


SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
8.1.
Parametry dotyczące kontroli

Mieszanina zawiera substancje, dla których określone zostały limity narażenia dla środowiska pracy.

Polska
Dz.U. 2024 poz. 1017

Nazwa substancji (składniki)

Typ

Wartość

NDS

67 mg/m³

NDSCh

100 mg/m³

NDS

0,5 mg/m³

NDSCh

1 mg/m³



Polska
Dz.U. 2024 poz. 1017

Nazwa substancji (składniki)

Typ

Wartość

NDS

2,5 mg/m³

NDSCh

7,5 mg/m³

Uwagi
Oznakowanie substancji notacją „skóra” oznacza, że wchłanianie substancji przez skórę może być tak samo istotne jak przy narażeniu drogą oddechową.

Unia Europejska
Dyrektywa Komisji 2006/15/WE

Nazwa substancji (składniki)

Typ

Wartość

OEL 8 godzin

67,5 mg/m³

OEL 8 godzin

10 ppm

OEL 15 minut

101,2 mg/m³

OEL 15 minut

15 ppm
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Unia Europejska
Dyrektywa Komisji 2006/15/WE

Nazwa substancji (składniki)

Typ

Wartość

OEL 8 godzin

2,5 mg/m³

OEL 8 godzin

1 ppm

OEL 15 minut

7,6 mg/m³

OEL 15 minut

3 ppm

Uwagi
Skóra.



DNEL

2-(2-butoksyetoksy)etanol

Pracownicy / konsumenci

Droga narażenia

Wartość

Wpływ

Źródło

Pracownicy

Inhalacyjna

67,5 mg/m³ powietrza

Przewlekłe skutki ogólnoustrojowe



Pracownicy

Inhalacyjna

67,5 mg/m³ powietrza

Przewlekłe skutki miejscowe



Pracownicy

Inhalacyjna

101,2 mg/m³ powietrza

Krótkotrwałe skutki miejscowe



Pracownicy

Po naniesieniu na skórę

83 mg/kg m.c./dzień

Przewlekłe skutki miejscowe



Konsumenci

Inhalacyjna

40,5 mg/m³ powietrza

Przewlekłe skutki ogólnoustrojowe



Konsumenci

Inhalacyjna

40,5 mg/m³ powietrza

Przewlekłe skutki miejscowe



Konsumenci

Inhalacyjna

60,7 mg/m³ powietrza

Krótkotrwałe skutki miejscowe



Konsumenci

Po naniesieniu na skórę

50 mg/kg m.c./dzień

Przewlekłe skutki miejscowe



Konsumenci

Drogą pokarmową

5 mg/kg m.c./dzień

Przewlekłe skutki ogólnoustrojowe



2-aminoetanol

Pracownicy / konsumenci

Droga narażenia

Wartość

Wpływ

Źródło

Pracownicy

Inhalacyjna

1 mg/m³

Przewlekłe skutki ogólnoustrojowe

ECHA

Konsumenci

Inhalacyjna

0,18 mg/m³

Przewlekłe skutki ogólnoustrojowe

ECHA

Pracownicy

Inhalacyjna

0,51 mg/m³

Przewlekłe skutki miejscowe

ECHA

Konsumenci

Inhalacyjna

0,28 mg/m³

Przewlekłe skutki miejscowe

ECHA

Pracownicy

Po naniesieniu na skórę

3 mg/kg m.c./dzień

Przewlekłe skutki ogólnoustrojowe

ECHA

Konsumenci

Po naniesieniu na skórę

1,5 mg/kg m.c./dzień

Przewlekłe skutki ogólnoustrojowe

ECHA

Konsumenci

Drogą pokarmową

1,5 mg/kg m.c./dzień

Przewlekłe skutki miejscowe

ECHA
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nitrylotrioctan trisodu

Pracownicy / konsumenci

Droga narażenia

Wartość

Wpływ

Źródło

Pracownicy

Inhalacyjna

3,2 mg/m³

Przewlekłe skutki ogólnoustrojowe



Konsumenci

Inhalacyjna

0,8 mg/m³

Przewlekłe skutki ogólnoustrojowe



Pracownicy

Inhalacyjna

5,25 mg/m³

Krótkotrwałe skutki ogólnoustrojowe



Pracownicy

Inhalacyjna

1,75 mg/m³

Krótkotrwałe skutki ogólnoustrojowe



Konsumenci

Drogą pokarmową

0,3 mg/kg m.c./dzień

Przewlekłe skutki ogólnoustrojowe



Konsumenci

Drogą pokarmową

0,5 mg/kg m.c./dzień

Krótkotrwałe skutki ogólnoustrojowe



wodorotlenek potasu

Pracownicy / konsumenci

Droga narażenia

Wartość

Wpływ

Źródło

Pracownicy

Inhalacyjna

1 mg/m³

Przewlekłe skutki miejscowe



Konsumenci

Inhalacyjna

1 mg/m³

Przewlekłe skutki miejscowe




PNEC

2-(2-butoksyetoksy)etanol

Droga narażenia

Wartość

Źródło

Woda pitna

1,1 mg/l



Woda (okresowy wyciek)

11 mg/l



Woda morska

110 µg/l



Mikroorganizmy podczas oczyszczania ścieków

200 mg/l



Osady słodkowodne

4,4 mg/kg suchej masy sedymentu



Osady morskie

0,44 mg/kg suchej masy sedymentu



Gleba (rolna)

0,32 mg/kg suchej masy gleby



Łańcuch pokarmowy

56 mg/kg pożywienia



2-aminoetanol

Droga narażenia

Wartość

Źródło

Woda pitna

70 µg/l

ECHA

Woda (regularny wyciek)

28 µg/l

ECHA

Woda morska

7 µg/l

ECHA

Mikroorganizmy podczas oczyszczania ścieków

100 mg/l

ECHA

Osady słodkowodne

0,357 mg/kg suchej masy sedymentu

ECHA
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2-aminoetanol

Droga narażenia

Wartość

Źródło

Osady słodkowodne

0,0357 mg/kg suchej masy sedymentu

ECHA

nitrylotrioctan trisodu

Droga narażenia

Wartość

Źródło

Woda pitna

930 µg/l



Woda morska

93 µg/l



Woda (okresowy wyciek)

800-915 µg/l



Mikroorganizmy podczas oczyszczania ścieków

270-540 mg/l



Osady słodkowodne

3,64 mg/kg suchej masy sedymentu



Osady morskie

0,364 mg/kg suchej masy sedymentu



8.2.
Kontrola narażenia

Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. W trakcie pracy nie wolno jeść, pić lub palić. Po pracy i przed przerwą na jedzenie i wypoczynek należy dokładnie umyć ręce wodą i mydłem.

Ochrona oczu lub twarzy

Okulary ochronne lub osłona twarzy (w zależności od rodzaju wykonywanej pracy) - zgodnie z PN-EN ISO 16321-1:2022-10 "Ochrona oczu i twarzy do zastosowań zawodowych".

Ochrona skóry

Ochrona rąk: Rękawice ochronne odporne na działanie produktu - zgodnie z PN-EN ISO 374-1 "Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami". Jeśli przewidywany jest długotrwały lub często powtarzający się kontakt z produktem, zalecane jest noszenie rękawic o klasie ochrony 6 (czas przebicia większy niż 480 minut zgodnie z PN-EN 374). Jeśli przewidywany jest tylko krótki kontakt z produktem, zalecane jest noszenie rękawic o klasie ochrony 4 lub wyższej (czas przebicia większy niż 120 minut zgodnie z PN-EN 374). Przestrzegając zaleceń konkretnego producenta rękawic wybierz odpowiednią grubość, materiał i przepuszczalność. Czas ochronnego działania rękawic podany przez producenta musi być dłuższy niż czas stosowania produktu. Przestrzegać innych zaleceń producenta. Inne sposoby ochrony: Robocza odzież ochronna. W przypadku zabrudzenia skóry należy ją dokładnie obmyć.

Materiał rękawic

Grubość

Czas wytrzymałości

Klasa

Neopren (CR)

≥ 0,7 mm

>30 min

2

Ochrona dróg oddechowych

Półmaska z filtrem przeciwko parom organicznym, ewentualnie izolacyjny przyrząd do oddychania w przypadku przekroczenia limitów narażenia substancji lub w otoczeniu o utrudnionej wentylacji. Wymienić w razie zauważenia narastającego oporu w oddychaniu i wyczucia zapachu lub smaku substancji zanieczyszczającej.

Zagrożenie cieplne

Brak danych.

Kontrola narażenia środowiska

Proszę przestrzegać zwykłych zabiegów dotyczących ochrony środowiska pracy, patrz punkt 6.2.


SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
9.1.
Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

ciekłe

brak danych

charakterystyczny

-5 °C
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Strona
7/15
Stan skupienia
Kolor
Zapach
Temperatura topnienia/krzepnięcia

[image: ]

KARTA CHARAKTERYSTYKI


zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego w obowiązującym brzmieniu



Husvask


Data utworzenia
21.07.2014
Numer wersji

6.0

Data aktualizacji

20.11.2025






110 °C

niepalny

nie dotyczy

brak danych

brak danych

brak danych

11-11,4 (nierozcieńczone)

brak danych

rozpuszczalny łatwo rozpuszczalny w zimnej wodzie

brak danych

brak danych



1,07 g/cm³ przy 20 °C

brak danych

brak danych

ciecz
9.2.
Inne informacje

brak danych


SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
10.1.
Reaktywność

Przy normalnym sposobie stosowania nie dochodzi do niebezpiecznej reakcji z innymi substancjami. Nie ulega niebezpiecznej polimeryzacji. Produkt mało reaktywny. Patrz także podsekcje 10.3-10.5.
10.2.
Stabilność chemiczna

W normalnych warunkach produkt jest stabilny.
10.3.
Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Nie są znane.
10.4.
Warunki, których należy unikać

W przypadku zwykłego sposobu stosowania produkt jest stabilny, nie dochodzi do rozkładu. Chronić przed płomieniami, iskrami, przegrzaniem i przed mrozem.
10.5.
Materiały niezgodne

Chronić przed mocnymi kwasami i zasadami, a także przed substancjami utleniającymi.
10.6.
Niebezpieczne produkty rozkładu

W przypadku zwykłego sposobu używania nie powstają. W wysokich temperaturach i w trakcie pożaru powstają niebezpieczne produkty, np. tlenek węgla i dwutlenek węgla.


SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1.
Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

Substancje niebezpieczne w stężeniach przekraczających limity narażenia mogą powodować ostre zatrucie drogą oddechową, w zależności od stężenia i czasu narażenia. Dla mieszaniny nie ma dostępnych żadnych danych toksykologicznych.
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Toksyczność ostra

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie są spełnione.

Husvask

Droga narażenia

Parametr

Metoda

Wartość

Czas trwania ekspozycji

Gatunek

Płeć

Określenie wartości

Źródło

Drogą pokarmową

ATE



7741 mg/kg







Obliczenie wartości



Po naniesieniu na skórę

ATE



110000 mg/kg







Obliczenie wartości



Inhalacyjna (pyły/mgły)

ATE



150 mg/l







Obliczenie wartości



2-(2-butoksyetoksy)etanol

Droga narażenia

Parametr

Metoda

Wartość

Czas trwania ekspozycji

Gatunek

Płeć

Określenie wartości

Źródło

Drogą pokarmową

LD₅₀



2410 mg/kg



Mysz

F/M





Drogą pokarmową

LD₅₀



2764 mg/kg



Królik

F/M





2-aminoetanol

Droga narażenia

Parametr

Metoda

Wartość

Czas trwania ekspozycji

Gatunek

Płeć

Określenie wartości

Źródło

Drogą pokarmową

LD₅₀

OECD 401

1089 mg/kg m.c.



Szczur (Rattus norvegicus)

F/M



ECHA

Po naniesieniu na skórę

LD₅₀

OECD 402

2504 mg/kg m.c.



Szczur (Rattus norvegicus)

F/M



ECHA

Inhalacyjna

LD₅₀

OECD 402

1487 mg/l



Szczur (Rattus norvegicus)

F/M



ECHA

wodorotlenek potasu

Droga narażenia

Parametr

Metoda

Wartość

Czas trwania ekspozycji

Gatunek

Płeć

Określenie wartości

Źródło

Drogą pokarmową

LD₅₀



273 mg/kg












Działanie żrące/drażniące na skórę

Działa drażniąco na skórę.

wodorotlenek potasu

Droga narażenia

Wynik

Czas trwania ekspozycji

Gatunek



Działa żrąco
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Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

Działa drażniąco na oczy.

wodorotlenek potasu

Droga narażenia

Wynik

Czas trwania ekspozycji

Gatunek



Działa żrąco






Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę

Brak danych dla mieszaniny lub składników. W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie są spełnione.


Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

Dane dla mieszaniny nie są dostępne. W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie są spełnione.

wodorotlenek potasu

Wynik

Czas trwania ekspozycji

Specyficzny organ docelowy

Gatunek

Płeć

Negatywny





Bakterie (Escherichia coli)




Działanie rakotwórcze

Brak danych dla mieszaniny lub składników. W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie są spełnione.


Szkodliwe działanie na rozrodczość

Brak danych dla mieszaniny lub składników. W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie są spełnione.


Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe

Brak danych dla mieszaniny lub składników. W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie są spełnione.


Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane

Brak danych dla mieszaniny lub składników. W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie są spełnione.


Zagrożenie spowodowane aspiracją

Brak danych dla mieszaniny lub składników. W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie są spełnione.

11.2.
Informacje o innych zagrożeniach

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie są spełnione. Nie zawiera składników, które mogą powodować zaburzenia hormonalne u człowieka.

Inne informacje

brak danych


SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1.
Toksyczność

Dane dla mieszaniny nie są dostępne. W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie są spełnione.
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Toksyczność ostra

2-(2-butoksyetoksy)etanol

Parametr

Metoda

Wartość

Czas trwania ekspozycji

Gatunek

Środowiska

LC₅₀



1300 mg/l



Ryby (Lepomis macrochirus)



CE₅₀



>100 mg/l



Rozwielitki (Daphnia magna)



CE₅₀

OECD 201

>100 mg/l



Algi (Selenastrum capricornutum)



EC₁₀

OECD 209

>1995 mg/l



Mikroorganizmy wodne



wodorotlenek potasu

Parametr

Metoda

Wartość

Czas trwania ekspozycji

Gatunek

Środowiska

LC₅₀



80 mg/l

96 godzin

Ryby (Gambusia affinis)



12.2.
Trwałość i zdolność do rozkładu

Dane dla mieszaniny nie są dostępne. Środki powierzchniowo czynne zawarte w tym produkcie spełniają wymagania dotyczące biodegradowalności określone w rozporządzeniu (WE) nr 648/2004. Mieszanina jest biodegradowalna.

Biodegradacja

2-(2-butoksyetoksy)etanol

Parametr

Metoda

Wartość

Czas trwania ekspozycji

Środowiska

Wynik

BZT

OECD 301C

80-90 %

28 dni





12.3.
Zdolność do bioakumulacji

Brak danych dla mieszaniny lub składników.
12.4.
Mobilność w glebie

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie są spełnione. Nie zawiera składników PMT/vPvM.
12.5.
Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie są spełnione. Nie zawiera składników PBT/vPvB.
12.6.
Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie są spełnione. Nie zawiera składników, które mogą powodować zaburzenia hormonalne w środowisku.
12.7.
Inne szkodliwe skutki działania

Brak danych.


SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
13.1.
Metody unieszkodliwiania odpadów

Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych produktem. Nie wylewać niewykorzystanego produktu do kanalizacji. Nie wolno usuwać razem z odpadami komunalnymi. Puste opakowania można energetycznie wykorzystać w spalarni odpadów lub gromadzić na składowisku o odpowiedniej klasyfikacji. Idealnie wyczyszczone opakowania można przekazać do recyklingu. Kod odpadu należy nadać w miejscu jego wytwarzania. Postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
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Regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1658 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10).

Kod rodzaju odpadów

06 10 02*
Odpady zawierające substancje niebezpieczne

Kod rodzaju odpadów dla opakowania

15 01 02
Opakowania z tworzyw sztucznych

(*) - odpady niebezpieczne na mocy dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów niebezpiecznych


SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu
14.1.
Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

nie podlega przepisom transportu
14.2.
Prawidłowa nazwa przewozowa UN

nieistotne
14.3.
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

nieistotne
14.4.
Grupa pakowania

nieistotne
14.5.
Zagrożenia dla środowiska

Nie stwarza zagrożenia dla środowiska w rozumieniu przepisów transportowych.
14.6.
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Odsyłacz w sekcjach 4 do 8.
14.7.
Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

nieistotne


SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
15.1.
Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. 2024 poz. 643). Ustawa o zdrowiu publicznym. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2024 poz. 54). Rozporządzenie (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE w obowiązującym brzmieniu. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz.U. L 167 z 27.6.2012) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w obowiązującym brzmieniu. Rozporządzenie (WE) nr 649/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1816). Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 1337). Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. z dnia 23 stycznia 2020 r., poz. 150). Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1852). Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 z późn. zm.). ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 648/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów w obowiązującym brzmieniu. Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
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Ograniczenie zgodnie z Aneksem XVII, rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w brzmieniu obowiązującym
2-(2-butoksyetoksy)etanol

Ograniczenie

Warunki ograniczenia

55

1. Nie jest wprowadzany do obrotu po dniu 27 czerwca 2010 r. w celu powszechnej sprzedaży, jako składnik farb, środków czyszczących w dozownikach aerozolowych, w stężeniu równym lub większym niż 3 % masowo.

2. Farby i środki czyszczące w dozownikach aerozolowych zawierające BEE, niespełniające wymogów pkt 1), nie są wprowadzane do obrotu w celu powszechnej sprzedaży po dniu 27 grudnia 2010 r.

3. Bez uszczerbku dla innych przepisów prawodawstwa wspólnotowego dotyczących klasyfikacji, pakowania i oznakowania substancji i mieszanin, przed wprowadzeniem do obrotu dostawcy dopilnowują, aby farby inne niż farby w dozownikach aerozolowych zawierające BEE, w stężeniach równych lub większych niż 3 % masowo, wprowadzane do obrotu w celu powszechnej sprzedaży były w terminie do dnia 27 grudnia 2010 r. opatrzone widocznym, czytelnym i trwałym napisem o treści:
„Nie używać w urządzeniach do rozpylania farb”.
15.2.
Ocena bezpieczeństwa chemicznego

brak danych



SEKCJA 16: Inne informacje

Lista zwrotów określających zagrożenie zastosowanych w karcie charakterystyki

H290
Może powodować korozję metali.

H302
Działa szkodliwie po połknięciu.

H302+H312+H332
Działa szkodliwie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania.

H314
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H315
Działa drażniąco na skórę.

H319
Działa drażniąco na oczy.

H335
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H351
Podejrzewa się, że powoduje raka.

Lista zwrotów określających środki ostrożności zastosowanych w karcie charakterystyki

P101
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102
Chronić przed dziećmi.

P201
Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.

P264
Dokładnie umyć ręce i dotknięte części ciała po użyciu.

P280
Stosować ochronę oczu/rękawice ochronne/odzież ochronną.

P337+P313
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P405
Przechowywać pod zamknięciem.

P501
Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego punktu utylizacji odpadów lub zwrócić dostawcy.



Dalsze informacje ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa i ochrony ludzkiego zdrowia



Produkt nie może być – bez specjalnej zgody producenta/importera – wykorzystywany w innym celu, niż zostało podane w sekcji 1. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich powiązanych przepisów w dziedzinie ochrony zdrowia.

Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie charakterystyki

Acute Tox.
Toksyczność ostra

ADR
Umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

ATE
Oszacowaną toksyczność ostrą
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BCF
Współczynnik biokoncentracji

BZT
Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen

Carc.
Rakotwórczość

CAS
Chemical Abstracts Service

CE₁₀
Stężenie substancji, przy której zostaje dotkniętych 10 % populacji

CE₅₀
Stężenie substancji, przy której zostaje dotkniętych 50 % populacji

CLP
Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

EINECS
Europejski Wykaz Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym

EmS
Procedury reagowania kryzysowego dla statków przewożących towary niebezpieczne

EuPCS
Europejski system klasyfikacji produktów

Eye Irrit.
Działanie drażniące na oczy

IATA
Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Lotniczych

IBC
Międzynarodowy kodeks budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem

ICAO
Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

IMDG
Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych

IMO
Międzynarodowa Organizacja Morska

INCI
Międzynarodowe Nazewnictwo Składników Kosmetycznych

ISO
Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

IUPAC
Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej

LC₅₀
Śmiertelne stężenie substancji, przy którym można oczekiwać, iż spowoduje śmierć 50 % populacji

LD₅₀
Śmiertelna dawka substancji, przy której można oczekiwać, iż spowoduje śmierć 50 % populacji

log Kow
Współczynnik podziału oktanol-woda

LZO
Lotne związki organiczne

Met. Corr.
Substancja lub mieszanina powodująca korozję metali

NDS
Najwyższe dopuszczalne stężenie

NDSCh
Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe

NDSP
Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe

Numer UN (numer ONZ)
Czterocyfrowy numer rozpoznawczy materiału lub przedmiotu, pochodzący z „Przepisów modelowych ONZ“

OEL
Dopuszczalne wartości narażenia w miejscu pracy

PBT
Trwałą, wykazującą zdolność do bioakumulacji i toksyczną

PMT
Trwałą, mobilną i toksyczną

ppm
Części na milion

REACH
Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów

RID
Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych

Skin Corr.
Działanie żrące na skórę

Skin Irrit.
Działanie drażniące na skórę

STOT SE
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe

UE
Unia Europejska

UVCB
Substancje o nieznanym lub zmiennym składzie, złożone produkty reakcji lub materiały biologiczne

vPvB
Bardzo trwały i wykazujący bardzo dużą zdolność do bioakumulacji

vPvM
Bardzo trwałe i bardzo mobilne

WE
Kod identyfikacyjny dla każdej substancji podanej w EINECS



Wskazówki dotyczące szkoleń



Zapoznać pracowników z zalecanym sposobem stosowania, obowiązkowymi środkami ochronnymi, pierwszą pomocą oraz zabronionymi sposobami manipulowania z produktem.
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Zalecane ograniczenia stosowania



brak danych



Informacje dotyczące źródeł danych wykorzystanych do ułożenia karty charakterystyki



Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 (REACH) w obowiązującym brzmieniu. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w obowiązującym brzmieniu. Dane producenta substancji/mieszaniny - dane z dokumentacji rejestracyjnej.



Dokonane zmiany (które informacje zostały dodane, usunięte lub zmodyfikowane)



Wersja 6.0 zastępuje wersję KCh z 27.04.2021. Zmian dokonano w sekcjach 1-16.



Pozostałe dane



Procedura klasyfikacji - metoda obliczeniowa.



V251062C12543

Oświadczenie



Karta charakterystyki zawiera dane służące do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy oraz ochrony środowiska naturalnego. Podane dane odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i doświadczeń i są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Nie mogą być uważane za gwarancję przydatności i użyteczności produktu na potrzeby konkretnego zastosowania.
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