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KARTA CHARAKTERYSTYKI


zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego w obowiązującym brzmieniu



NORENCO SYRLICID


Data utworzenia
1.09.2006
Numer wersji

10.0

Data aktualizacji

20.11.2025





SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa
1.1.
Identyfikator produktu
NORENCO SYRLICID

Substancja / mieszanina
mieszanina

UFI
1V90-5017-G00Q-WSFK
1.2.
Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zamierzone zastosowania mieszaniny

Pianowy, kwaśny środek myjący. Produkt usuwa naloty mineralne i przeciwdziałania ponownemu ich osadzaniu, usuwa nieprzyjemne zapachy, nie niszczy powierzchni (łagodny dla aluminium).

Odradzane zastosowania mieszaniny

Nie wolno używać produktu w inny sposób niż te, które zostały podane w sekcji 1.
1.3.
Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Dostawca


Nazwa lub nazwa handlowa
Norenco Polska Sp. z o.o.


Adres
Sidorska 102, Biała Podlaska, 21-500


Polska

NIP
PL5371891674

Telefon
+48 83 342 55 51

E-mail
biuro@norenco.pl

Adres www strony
https://norenco.pl/

Osoba odpowiedzialna za kartę charakterystyki

Nazwa
Norenco Polska Sp. z o.o.


E-mail
biuro@norenco.pl
1.4.
Numer telefonu alarmowego

Europejski numer alarmowy: 112




SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
2.1.
Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Mieszanina sklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie.



Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 2, H411

Najpoważniejsze negatywne skutki dla zdrowia ludzkiego i środowiska

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
2.2.
Elementy oznakowania

Piktogram określający rodzaj zagrożenia
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Hasło ostrzegawcze

Niebezpieczeństwo

Substancje stwarzające zagrożenie

Chlorki benzylo-C12-14-alkilodimetyloamoniowe

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H314
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H400
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
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H411
Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P102
Chronić przed dziećmi.

P280
Stosować ochronę oczu.

P301+P330+P331
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

P303+P361+P353
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.

P305+P351+P338
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310
Natychmiast skontaktować się z lekarzem.

P391
Zebrać wyciek.

P501
Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego punktu utylizacji odpadów lub zwrócić dostawcy.

Informacje uzupełniające

Skład zgodny z rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 z późniejszymi zmianami: 5-<15 % kationowe środki powierzchniowo czynne, <5 % niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5 % NTA (kwas nitrylotrójoctowy) i jego sole

Wymagania dotyczące zamknięć zabezpieczonych przed otwarciem przez dzieci oraz wyczuwalne dotykiem ostrzeżenia

Opakowanie musi być wyposażone w wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie dla niewidomych. Opakowanie musi być wyposażone w zamknięcie zabezpieczone przed otwarciem przez dzieci.
2.3.
Inne zagrożenia

Mieszanina nie zawiera substancji o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605. Mieszanina nie zawiera substancji spełniających kryteria dla substancji PBT lub vPvB zgodnie z aneksem XIII, rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w brzmieniu obowiązującym. Nie zawiera składników PMT/vPvM.


SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
3.2.
Mieszaniny

Charakterystyka chemiczna

Mieszanina poniższych substancji i domieszek.

Mieszanina zawiera następujące niebezpieczne substancje oraz substancje z określonymi najwyższymi dopuszczalnymi stężeniami w atmosferze roboczej

Numery identyfikacyjne

Nazwa substancji

Zawartość w % masy

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Uwaga

CAS: 5949-29-1
WE: 201-069-1
Numer rejestracji:
01-2119457026-42

kwas cytrynowy jednowodny

50-60

Eye Irrit. 2, H319



CAS: 85409-22-9
WE: 939-350-2

Chlorki benzylo-C12-14-alkilodimetyloamoniowe

5-10

Acute Tox. 4, H302
Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)



Index: 603-096-00-8
CAS: 112-34-5
WE: 203-961-6

2-(2-butoksyetoksy)etanol

0,1-0,5

Eye Irrit. 2, H319

1, 2
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Numery identyfikacyjne

Nazwa substancji

Zawartość w % masy

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Uwaga

Index: 607-620-00-6
CAS: 5064-31-3
WE: 225-768-6
Numer rejestracji:
01-2119519239-36

nitrylotrioctan trisodu

0,1-0,2

Acute Tox. 4, H302
Eye Irrit. 2, H319
Carc. 2, H351
Specyficzne stężenie graniczne:
Carc. 2, H351: C ≥ 5 %



Uwagi

1
Substancja, dla której ustalono limity narażenia.

2
Zastosowanie substancji ograniczone jest w załączniku XVII rozporządzenia REACH

Pełny tekst wszystkich klasyfikacji i standardowych zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia znajduje się w sekcji 16.




SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
4.1.
Opis środków pierwszej pomocy

Dbać o własne bezpieczeństwo. Jeżeli wystąpią dolegliwości zdrowotne lub w razie wątpliwości należy powiadomić lekarza i udzielić mu informacji z niniejszej karty charakterystyki. W razie utraty przytomności należy umieścić poszkodowanego w stabilnej pozycji na boku, z lekko odchyloną głową i zadbać o drożność dróg oddychania, nigdy nie wywoływać wymiotów. Jeżeli poszkodowany sam wymiotuje, należy zadbać o to, aby nie doszło do zaduszenia się wymiocinami. W przypadku sytuacji stanowiących zagrożenie dla życia najpierw przeprowadzić reanimację poszkodowanego i zapewnić pomoc lekarza. Bezdech - natychmiast przeprowadzić sztuczne oddychanie. Zatrzymanie akcji serca - natychmiast wykonać pośredni masaż serca. Oparzenia chemiczne powinny być natychmiastowo opatrzone przez lekarza.

W przypadku dostania się do dróg oddechowych

Natychmiast przerwać narażenie, przenieść poszkodowanego na świeże powietrze. Dbać o własne bezpieczeństwo, nie pozwalać narażonej osobie chodzić! Uwaga na skażone ubrania.

W przypadku kontaktu ze skórą

Zdjąć zanieczyszczone ubranie. Przed myciem lub w jego trakcie zdjąć pierścionki, zegarek, bransoletki, jeżeli znajdują się w miejscach kontaktu substancji z ciałem. Miejsca kontaktu substancji z ciałem omywać strumieniem (o ile to możliwe) letniej wody przez 10-30 minut; nie używać szczotki, mydła ani neutralizacji. W zależności od sytuacji zadzwonić po pogotowie i zawsze zapewnić opiekę lekarską.

W przypadku dostania się do oczu

Płukać ostrożnie wodą przez kilka minut. Zdjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo zdjąć.  W żadnym wypadku nie dokonywać neutralizacji! W zależności od sytuacji zadzwonić po pogotowie lub zapewnić jak najszybszą lekarską opiekę. Na badania powinien zostać skierowany każdy, nawet w przypadku małej kontaminacji.

W przypadku połknięcia

Nie wywoływać WYMIOTÓW! Nawet samo wywoływanie wymiotów może spowodować komplikacje, na przykład w przypadku detergentów i innych substancji wytwarzających pianę.
4.2.
Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

W przypadku dostania się do dróg oddechowych

Wdychanie oparów może doprowadzić do uszkodzenia układu oddechowego.

W przypadku kontaktu ze skórą

Powoduje poważne oparzenia skóry.

W przypadku dostania się do oczu

Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

W przypadku połknięcia

Może dojść do uszkodzenia układu trawiennego.
4.3.
Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Leczenie objawowe.


[image: ]
Strona
3/16

[image: ]

KARTA CHARAKTERYSTYKI


zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego w obowiązującym brzmieniu



NORENCO SYRLICID


Data utworzenia
1.09.2006
Numer wersji

10.0

Data aktualizacji

20.11.2025





SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru
5.1.
Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze

Pianka odporna na alkohol, dwutlenek węgla, proszek, woda - rozproszony strumień, mgiełka wodna.

Niewłaściwe środki gaśnicze

Woda – pełny strumień.
5.2.
Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

W trakcie pożaru może dochodzić do powstania tlenku i dwutlenku węgla oraz innych toksycznych gazów. Wdychanie niebezpiecznych produktów spalania (pirolizy) może prowadzić do poważnego uszkodzenia zdrowia.
5.3.
Informacje dla straży pożarnej

Autonomiczny aparat oddechowy z ubraniem chroniącym przed chemikaliami tylko w okolicznościach, gdy prawdopodobny jest kontakt osobisty (bliski). Użyć izolacyjnego aparatu tlenowego oraz kombinezonu ochronnego na całe ciało. Nie pozwolić, aby skażone środki gaśnicze przedostały się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych.


SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
6.1.
Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Używać roboczych środków ochrony osobistej. Postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi w sekcjach 7 i 8. Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. Nie dopuścić do kontaktu z oczami i skórą.
6.2.
Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Nie należy dopuścić do przedostania się do kanalizacji. Unikać zanieczyszczenia gleby oraz przedostania się produktu do wód powierzchniowych i gruntowych.
6.3.
Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Przykryć rozlany produkt odpowiednim (niepalnym) materiałem absorbującym (piasek, krzemionka, gleba oraz inne odpowiednie materiały absorpcyjne, itp.), zgromadzić w dobrze zamkniętych naczyniach i usunąć zgodnie z sekcją 13. W przypadku wycieku większej ilości produktu należy poinformować strażaków oraz inne kompetentne władze. Po usunięciu preparatu umyć skażone miejsce dużą ilością wody. Nie używaj rozpuszczalników.
6.4.
Odniesienia do innych sekcji

Patrz sekcja 7., 8. i 13.


SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1.
Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Zapobiegać powstawaniu gazów i par w stężeniach przekraczających najwyższe dopuszczalne stężenia dla atmosfery roboczej. Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. Nie dopuścić do kontaktu z oczami i skórą. Zaleca się gospodarowanie produktem w sposób umożliwiający jego pełne zużycie, co pozwala na ograniczenie ilości powstających odpadów. Dokładnie umyć ręce i dotknięte części ciała po użyciu. Używać roboczych środków ochrony osobistej zgodnie z sekcją 8. Przestrzegać obowiązujących przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Unikać uwolnienia do środowiska.
7.2.
Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Nie przechowywać razem z artykułami żywnościowymi i paszami dla zwierząt. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia. Nie magazynować z materiałami niekompatybilnymi (patrz podsekcja 10.5). Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w przeznaczonych do tego celu chłodnych, suchych i dobrze wentylowanych miejscach. Przechowywać pod zamknięciem.

Klasa magazynowania
8B - Niepalne substancje żrące
7.3.
Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

brak danych


SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
8.1.
Parametry dotyczące kontroli

Mieszanina zawiera substancje, dla których określone zostały limity narażenia dla środowiska pracy.
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Polska
Dz.U. 2024 poz. 1017

Nazwa substancji (składniki)

Typ

Wartość

NDS

67 mg/m³

NDSCh

100 mg/m³



Unia Europejska
Dyrektywa Komisji 2006/15/WE

Nazwa substancji (składniki)

Typ

Wartość

OEL 8 godzin

67,5 mg/m³

OEL 8 godzin

10 ppm

OEL 15 minut

101,2 mg/m³

OEL 15 minut

15 ppm





DNEL

Chlorki benzylo-C12-14-alkilodimetyloamoniowe

Pracownicy / konsumenci

Droga narażenia

Wartość

Wpływ

Źródło

Pracownicy

Inhalacyjna

3,96 mg/m³

Przewlekłe skutki ogólnoustrojowe

ECHA

nitrylotrioctan trisodu

Pracownicy / konsumenci

Droga narażenia

Wartość

Wpływ

Źródło

Pracownicy

Inhalacyjna

3,2 mg/m³

Przewlekłe skutki ogólnoustrojowe

ECHA

Konsumenci

Inhalacyjna

0,8 mg/m³

Przewlekłe skutki ogólnoustrojowe

ECHA

Pracownicy

Inhalacyjna

5,25 mg/m³

Krótkotrwałe skutki ogólnoustrojowe

ECHA

Pracownicy

Inhalacyjna

1,75 mg/m³

Krótkotrwałe skutki ogólnoustrojowe

ECHA

Konsumenci

Drogą pokarmową

0,3 mg/kg m.c./dzień

Przewlekłe skutki ogólnoustrojowe

ECHA

Konsumenci

Drogą pokarmową

0,5 mg/kg m.c./dzień

Krótkotrwałe skutki ogólnoustrojowe

ECHA


PNEC

Chlorki benzylo-C12-14-alkilodimetyloamoniowe

Droga narażenia

Wartość

Źródło

Woda pitna

0,001 mg/l

ECHA

kwas cytrynowy jednowodny

Droga narażenia

Wartość

Źródło

Mikroorganizmy podczas oczyszczania ścieków

1000 mg/l

ECHA

Gleba (rolna)

33,1 mg/kg

ECHA

Woda pitna

0,44 mg/l

ECHA

Woda morska

0,044 mg/l

ECHA
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kwas cytrynowy jednowodny

Droga narażenia

Wartość

Źródło

Osady morskie

3,46 mg/kg

ECHA

Osady słodkowodne

34,6 mg/kg

ECHA

nitrylotrioctan trisodu

Droga narażenia

Wartość

Źródło

Woda pitna

930 µg/l

ECHA

Woda morska

93 µg/l

ECHA

Woda (okresowy wyciek)

800-915 µg/l

ECHA

Mikroorganizmy podczas oczyszczania ścieków

270-540 mg/l

ECHA

Osady słodkowodne

3,64 mg/kg suchej masy sedymentu

ECHA

Osady morskie

0,364 mg/kg suchej masy sedymentu

ECHA

8.2.
Kontrola narażenia

Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. Należy przestrzegać zwykłych zabiegów dotyczących ochrony zdrowia przy pracy, przede wszystkim dobrej wentylacji. Można to osiągnąć poprzez lokalne odsysanie powietrza lub efektywne ogólne wietrzenie. W trakcie pracy nie wolno jeść, pić lub palić. Po pracy i przed przerwą na jedzenie i wypoczynek należy dokładnie umyć ręce wodą i mydłem.

Ochrona oczu lub twarzy

Okulary ochronne lub osłona twarzy (w zależności od rodzaju wykonywanej pracy) - zgodnie z PN-EN ISO 16321-1:2022-10 "Ochrona oczu i twarzy do zastosowań zawodowych".

Ochrona skóry

Ochrona rąk: Rękawice ochronne odporne na działanie produktu - zgodnie z PN-EN ISO 374-1 "Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami". Jeśli przewidywany jest długotrwały lub często powtarzający się kontakt z produktem, zalecane jest noszenie rękawic o klasie ochrony 6 (czas przebicia większy niż 480 minut zgodnie z PN-EN 374). Jeśli przewidywany jest tylko krótki kontakt z produktem, zalecane jest noszenie rękawic o klasie ochrony 4 lub wyższej (czas przebicia większy niż 120 minut zgodnie z PN-EN 374). Przestrzegając zaleceń konkretnego producenta rękawic wybierz odpowiednią grubość, materiał i przepuszczalność. Czas ochronnego działania rękawic podany przez producenta musi być dłuższy niż czas stosowania produktu. Przy wyborze rękawic należy uwzględnić właściwości produktu i czas narażenia. Rękawice wymień przy pierwszych oznakach zużycia lub uszkodzenia. Inne sposoby ochrony: Robocza odzież ochronna. W przypadku zabrudzenia skóry należy ją dokładnie obmyć.

Materiał rękawic

Grubość

Czas wytrzymałości

Klasa

Czas trwania ekspozycji

Kauczuk nitrylowy (NBR)

≥ 0,3 mm

>30 min

2

Krótkoterminowa

Kauczuk nitrylowy (NBR)

≥ 0,7 mm

>480 min

6

Powtarzana, Długoterminowa

Ochrona dróg oddechowych

Maska z filtrem w otoczeniu o utrudnionej wentylacji. Wymienić w razie zauważenia narastającego oporu w oddychaniu i wyczucia zapachu lub smaku substancji zanieczyszczającej.

Zagrożenie cieplne

Brak danych.

Kontrola narażenia środowiska

Proszę przestrzegać zwykłych zabiegów dotyczących ochrony środowiska pracy, patrz punkt 6.2. Zebrać wyciek.


SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
9.1.
Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

ciekłe
[image: ]
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brak danych

charakterystyczny

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

2 (100% roztwór)

brak danych

rozpuszczalny

brak danych

brak danych



1-1,1 g/cm³ przy 20 °C

nie dotyczy mieszanin
9.2.
Inne informacje

brak danych


SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
10.1.
Reaktywność

Przy normalnym sposobie stosowania nie dochodzi do niebezpiecznej reakcji z innymi substancjami. Nie ulega niebezpiecznej polimeryzacji. Patrz także podsekcje 10.3-10.5.
10.2.
Stabilność chemiczna

W normalnych warunkach produkt jest stabilny.
10.3.
Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Nie są znane.
10.4.
Warunki, których należy unikać

W przypadku zwykłego sposobu stosowania produkt jest stabilny, nie dochodzi do rozkładu. Chronić przed płomieniami, iskrami, przegrzaniem i przed mrozem.
10.5.
Materiały niezgodne

Chronić przed mocnymi kwasami i zasadami, a także przed substancjami utleniającymi.
10.6.
Niebezpieczne produkty rozkładu

W przypadku zwykłego sposobu używania nie powstają. W wysokich temperaturach i w trakcie pożaru powstają niebezpieczne produkty, np. tlenek węgla i dwutlenek węgla.


SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1.
Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

Substancje niebezpieczne w stężeniach przekraczających limity narażenia mogą powodować ostre zatrucie drogą oddechową, w zależności od stężenia i czasu narażenia. Dla mieszaniny nie ma dostępnych żadnych danych toksykologicznych.
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Kolor
Zapach
Temperatura topnienia/krzepnięcia
Temperatura wrzenia lub początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia
Palność materiałów
Dolna i górna granica wybuchowości
Temperatura zapłonu
Temperatura samozapłonu
Temperatura rozkładu
pH
Lepkość kinematyczna
Rozpuszczalność w wodzie
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (wartość współczynnika log)
Prężność pary
Gęstość lub gęstość względna
     gęstość
Charakterystyka cząsteczek
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Toksyczność ostra

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie są spełnione.

NORENCO SYRLICID

Droga narażenia

Parametr

Metoda

Wartość

Czas trwania ekspozycji

Gatunek

Płeć

Określenie wartości

Źródło

Drogą pokarmową

ATE



4260 mg/kg







Obliczenie wartości



Chlorki benzylo-C12-14-alkilodimetyloamoniowe

Droga narażenia

Parametr

Metoda

Wartość

Czas trwania ekspozycji

Gatunek

Płeć

Określenie wartości

Źródło

Drogą pokarmową

LD₅₀



426 mg/kg



Szczur (Rattus norvegicus)







Drogą pokarmową

LD₅₀

OECD 401

795 mg/kg



Szczur (Rattus norvegicus)





W oparciu o badania substancji o podobnej strukturze.

Drogą pokarmową

ATE



858,37 mg/kg



Szczur (Rattus norvegicus)







Skóra

LD₅₀



3412 mg/kg



Królik





W oparciu o badania substancji o podobnej strukturze.

kwas cytrynowy jednowodny

Droga narażenia

Parametr

Metoda

Wartość

Czas trwania ekspozycji

Gatunek

Płeć

Określenie wartości

Źródło

Po naniesieniu na skórę

LD₅₀



5500 mg/kg



Szczur (Rattus norvegicus)







Drogą pokarmową

LD₅₀



3000 mg/kg



Szczur (Rattus norvegicus)
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nitrylotrioctan trisodu

Droga narażenia

Parametr

Metoda

Wartość

Czas trwania ekspozycji

Gatunek

Płeć

Określenie wartości

Źródło

Drogą pokarmową

LD₅₀

OECD 401

1740 mg/kg



Szczur (Rattus norvegicus)

F/M





Po naniesieniu na skórę

LD₅₀

OECD 402

>2000 mg/kg



Królik

F/M





Inhalacyjna

LD₅₀

OECD 403

>4,25 mg/l

4 godziny

Szczur (Rattus norvegicus)

F/M






Działanie żrące/drażniące na skórę

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

nitrylotrioctan trisodu

Droga narażenia

Wynik

Metoda

Czas trwania ekspozycji

Gatunek



Nie podrażnia

OECD 404



Królik


Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

nitrylotrioctan trisodu

Droga narażenia

Wynik

Metoda

Czas trwania ekspozycji

Gatunek

Oczu

Nie podrażnia

OECD 405



Królik


Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę

Brak danych dla mieszaniny lub składników. W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie są spełnione.


Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

Brak danych dla mieszaniny lub składników. W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie są spełnione.


Działanie rakotwórcze

Brak danych dla mieszaniny lub składników. W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie są spełnione.


Szkodliwe działanie na rozrodczość

Brak danych dla mieszaniny lub składników. W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie są spełnione.


Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe

Brak danych dla mieszaniny lub składników. W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie są spełnione.
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Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane

Dane dla mieszaniny nie są dostępne. W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie są spełnione.

Chlorki benzylo-C12-14-alkilodimetyloamoniowe

Droga narażenia

Parametr

Metoda

Wartość

Czas trwania ekspozycji

Wynik

Gatunek

Płeć

Drogą pokarmową

NOAEL

OECD 409

45 mg/kg

90 dni



Pies

F/M

Drogą pokarmową

NOAEL

OECD 408

31-38 mg/kg

90 dni



Szczur (Rattus norvegicus)

F/M


Zagrożenie spowodowane aspiracją

Brak danych dla mieszaniny lub składników. W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie są spełnione.

11.2.
Informacje o innych zagrożeniach

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie są spełnione. Nie zawiera składników, które mogą powodować zaburzenia hormonalne u człowieka.

Inne informacje

brak danych


SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1.
Toksyczność

Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Toksyczność ostra

Chlorki benzylo-C12-14-alkilodimetyloamoniowe

Parametr

Metoda

Wartość

Czas trwania ekspozycji

Gatunek

Środowiska

CE₅₀

OECD 201

49 µg/l

72 godzin

Algi (Pseudokirchneriella subcapitata)

Woda słodka

CE₅₀

OECD 201

30 µg/l

96 godzin

Algi (Pseudokirchneriella subcapitata)

Woda słodka

CE₅₀



16 µg/l

48 godzin

Rozwielitki (Daphnia magna)

Woda słodka

LC₅₀

OECD 203

1,28 mg/l

96 godzin

Ryby (Cyprinodon variegatus)

Woda słona

LC₅₀



0,515 mg/l

96 godzin

Ryby (Lepomis macrochirus)

Woda słodka

LC₅₀



0,28 ppm

96 godzin

Ryby (Pimephales promelas)

Woda słodka

kwas cytrynowy jednowodny

Parametr

Metoda

Wartość

Czas trwania ekspozycji

Gatunek

Środowiska

LC₅₀



1516 mg/l

96 godzin

Ryby (Lepomis macrochirus)
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kwas cytrynowy jednowodny

Parametr

Metoda

Wartość

Czas trwania ekspozycji

Gatunek

Środowiska

CE₅₀



120 mg/l

48 godzin

Skorupiaki (Daphnia magna)



nitrylotrioctan trisodu

Parametr

Metoda

Wartość

Czas trwania ekspozycji

Gatunek

Środowiska

LC₅₀



>100 mg/l

96 godzin

Ryby (Pimephales promelas)



NOEC



>54 mg/l



Ryby (Pimephales promelas)



CE₅₀

OECD 202

>560 mg/l

48 godzin

Rozwielitki (Daphnia magna)



NOEC

OECD 211

100 mg/l

21 dni

Rozwielitki (Daphnia magna)



CE₅₀

OECD 201

>91,5 mg/l

72 godzin

Algi (Scenedesmus subspicatus)



CE₅₀



≥3200 mg/l

8 godzin

Bakterie (Pseudomonas fluorescens)




Toksyczność chroniczna

Chlorki benzylo-C12-14-alkilodimetyloamoniowe

Parametr

Wartość

Czas trwania ekspozycji

Gatunek

Środowiska

NOEC

32,2 µg/l

96 godzin

Ryby (Pimephales promelas)

Woda słodka

12.2.
Trwałość i zdolność do rozkładu

Dane dla mieszaniny nie są dostępne. Środki powierzchniowo czynne zawarte w tym produkcie spełniają wymagania dotyczące biodegradowalności określone w rozporządzeniu (WE) nr 648/2004. Mieszanina jest biodegradowalna.

Biodegradacja

Chlorki benzylo-C12-14-alkilodimetyloamoniowe

Parametr

Metoda

Wartość

Czas trwania ekspozycji

Środowiska

Wynik



OECD 301B

95,5 %

28 dni



Ulega łatwo biodegradacji



OECD 301D

>60 %

28 dni



Ulega łatwo biodegradacji

kwas cytrynowy jednowodny

Parametr

Metoda

Wartość

Czas trwania ekspozycji

Środowiska

Wynik





72 %

5 dni





nitrylotrioctan trisodu

Parametr

Metoda

Wartość

Czas trwania ekspozycji

Środowiska

Wynik



OECD 301E

100 %

14 dni







OECD 301B

>90 %

28 dni
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12.3.
Zdolność do bioakumulacji

Dane dla mieszaniny nie są dostępne.

Chlorki benzylo-C12-14-alkilodimetyloamoniowe

Parametr

Wartość

Log Pow

0,5

BCF

67,62

kwas cytrynowy jednowodny

Parametr

Wartość

BCF

3

Log Pow

-1,64

nitrylotrioctan trisodu

Parametr

Wartość

Log Pow

-13,2

BCF

<3

12.4.
Mobilność w glebie

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie są spełnione. Nie zawiera składników PMT/vPvM.

kwas cytrynowy jednowodny

Parametr

Wartość

Wynik

Koc

3,1

Wysoka

12.5.
Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie są spełnione. Nie zawiera składników PBT/vPvB.
12.6.
Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie są spełnione. Nie zawiera składników, które mogą powodować zaburzenia hormonalne w środowisku.
12.7.
Inne szkodliwe skutki działania

Brak danych.


SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
13.1.
Metody unieszkodliwiania odpadów

Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych produktem. Nie wylewać niewykorzystanego produktu do kanalizacji. Nie wolno usuwać razem z odpadami komunalnymi. Puste opakowania można energetycznie wykorzystać w spalarni odpadów lub gromadzić na składowisku o odpowiedniej klasyfikacji. Idealnie wyczyszczone opakowania można przekazać do recyklingu. Kod odpadu należy nadać w miejscu jego wytwarzania. Postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

Regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1658 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10).
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Kod rodzaju odpadów dla opakowania

15 01 10*
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

(*) - odpady niebezpieczne na mocy dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów niebezpiecznych


SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu
14.1.
Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

UN 3265
14.2.
Prawidłowa nazwa przewozowa UN

MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY KWAŚNY ORGANICZNY I.N.O.
14.3.
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

8     Materiały żrące
14.4.
Grupa pakowania

II
14.5.
Zagrożenia dla środowiska

Stwarza zagrożenie dla środowiska wodnego.
14.6.
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Odsyłacz w sekcjach 4 do 8.
14.7.
Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

nieistotne

Informacje uzupełniające

Numer rozpoznawczy zagrożenia

80


Numer UN

3265


Kod klasyfikacyjny
C3

Nalepki ostrzegawcze
8+zagrożenie dla środowiska
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Kod ograniczeń przewozu przez tunele
(E)

Transport lotniczy - ICAO/IATA

Instrukcje pakowania pasażer
852

Instrukcje pakowania cargo
856

Transport morski - IMDG

EmS (plan awaryjny)
F-A, S-B
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SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
15.1.
Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (Dz.U. L 203 z 26.6.2020 ze zm.). 
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396 z 30.12.2006 z późn. zm.) 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. L 353 z 31.12.2008 z późn. zm.). 
Rozporządzenie (WE) nr 649/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (Dz.U. L 201 z 27.7.2012, str. 60—106 z późn.zm.)
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2289, z 2021 r. poz. 2151). 
Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 1337) 
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. 2022 poz. 2147). 
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2023 poz. 160). 
Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U. 2020 poz. 150). 
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2021 poz. 325)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. 2016 poz. 1488)
Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10).

Ograniczenie zgodnie z Aneksem XVII, rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w brzmieniu obowiązującym
2-(2-butoksyetoksy)etanol

Ograniczenie

Warunki ograniczenia

55

1. Nie jest wprowadzany do obrotu po dniu 27 czerwca 2010 r. w celu powszechnej sprzedaży, jako składnik farb, środków czyszczących w dozownikach aerozolowych, w stężeniu równym lub większym niż 3 % masowo.

2. Farby i środki czyszczące w dozownikach aerozolowych zawierające BEE, niespełniające wymogów pkt 1), nie są wprowadzane do obrotu w celu powszechnej sprzedaży po dniu 27 grudnia 2010 r.

3. Bez uszczerbku dla innych przepisów prawodawstwa wspólnotowego dotyczących klasyfikacji, pakowania i oznakowania substancji i mieszanin, przed wprowadzeniem do obrotu dostawcy dopilnowują, aby farby inne niż farby w dozownikach aerozolowych zawierające BEE, w stężeniach równych lub większych niż 3 % masowo, wprowadzane do obrotu w celu powszechnej sprzedaży były w terminie do dnia 27 grudnia 2010 r. opatrzone widocznym, czytelnym i trwałym napisem o treści:
„Nie używać w urządzeniach do rozpylania farb”.
15.2.
Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Ocena bezpieczeństwa dla mieszaniny nie jest wymagana.



SEKCJA 16: Inne informacje
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Lista zwrotów określających zagrożenie zastosowanych w karcie charakterystyki

H302
Działa szkodliwie po połknięciu.

H314
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H318
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H319
Działa drażniąco na oczy.

H351
Podejrzewa się, że powoduje raka.

H400
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

H411
Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Lista zwrotów określających środki ostrożności zastosowanych w karcie charakterystyki

P102
Chronić przed dziećmi.

P280
Stosować ochronę oczu.

P301+P330+P331
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

P303+P361+P353
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.

P305+P351+P338
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310
Natychmiast skontaktować się z lekarzem.

P391
Zebrać wyciek.

P501
Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego punktu utylizacji odpadów lub zwrócić dostawcy.



Dalsze informacje ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa i ochrony ludzkiego zdrowia



Produkt nie może być – bez specjalnej zgody producenta/importera – wykorzystywany w innym celu, niż zostało podane w sekcji 1. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich powiązanych przepisów w dziedzinie ochrony zdrowia.

Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie charakterystyki

Acute Tox.
Toksyczność ostra

ADR
Umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

Aquatic Acute
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego (ostra)

Aquatic Chronic
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego (przewlekła)

ATE
Oszacowaną toksyczność ostrą

BCF
Współczynnik biokoncentracji

Carc.
Rakotwórczość

CAS
Chemical Abstracts Service

CE₅₀
Stężenie substancji, przy której zostaje dotkniętych 50 % populacji

CLP
Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

EINECS
Europejski Wykaz Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym

EmS
Procedury reagowania kryzysowego dla statków przewożących towary niebezpieczne

EuPCS
Europejski system klasyfikacji produktów

Eye Dam.
Poważne uszkodzenie oczu

Eye Irrit.
Działanie drażniące na oczy

IATA
Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Lotniczych

IBC
Międzynarodowy kodeks budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem

ICAO
Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

IMDG
Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych

IMO
Międzynarodowa Organizacja Morska

INCI
Międzynarodowe Nazewnictwo Składników Kosmetycznych

ISO
Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna
[image: ]
Strona
15/16

[image: ]

KARTA CHARAKTERYSTYKI


zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego w obowiązującym brzmieniu



NORENCO SYRLICID


Data utworzenia
1.09.2006
Numer wersji

10.0

Data aktualizacji

20.11.2025






IUPAC
Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej

LC₅₀
Śmiertelne stężenie substancji, przy którym można oczekiwać, iż spowoduje śmierć 50 % populacji

LD₅₀
Śmiertelna dawka substancji, przy której można oczekiwać, iż spowoduje śmierć 50 % populacji

log Kow
Współczynnik podziału oktanol-woda

LZO
Lotne związki organiczne

NDS
Najwyższe dopuszczalne stężenie

NDSCh
Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe

NDSP
Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe

NOAEL
Poziom niewywołujący dających się zaobserwować szkodliwych skutków

NOEC
Stężenie nie powodujące żadnych obserwowanych skutków

Numer UN (numer ONZ)
Czterocyfrowy numer rozpoznawczy materiału lub przedmiotu, pochodzący z „Przepisów modelowych ONZ“

OEL
Dopuszczalne wartości narażenia w miejscu pracy

PBT
Trwałą, wykazującą zdolność do bioakumulacji i toksyczną

PMT
Trwałą, mobilną i toksyczną

ppm
Części na milion

REACH
Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów

RID
Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych

Skin Corr.
Działanie żrące na skórę

UE
Unia Europejska

UVCB
Substancje o nieznanym lub zmiennym składzie, złożone produkty reakcji lub materiały biologiczne

vPvB
Bardzo trwały i wykazujący bardzo dużą zdolność do bioakumulacji

vPvM
Bardzo trwałe i bardzo mobilne

WE
Kod identyfikacyjny dla każdej substancji podanej w EINECS



Wskazówki dotyczące szkoleń



Zapoznać pracowników z zalecanym sposobem stosowania, obowiązkowymi środkami ochronnymi, pierwszą pomocą oraz zabronionymi sposobami manipulowania z produktem.



Zalecane ograniczenia stosowania



brak danych



Informacje dotyczące źródeł danych wykorzystanych do ułożenia karty charakterystyki



Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 (REACH) w obowiązującym brzmieniu. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w obowiązującym brzmieniu. Dane producenta substancji/mieszaniny - dane z dokumentacji rejestracyjnej.



Dokonane zmiany (które informacje zostały dodane, usunięte lub zmodyfikowane)



Wersja 10.0 zastępuje wersję KCh z 1.11.2022. Zmian dokonano w sekcjach 1-16.



Pozostałe dane



Do oceny tego produktu wykorzystano karty charakterystyki surowców. Dane wykorzystano zgodnie z art. 9 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.  Procedura klasyfikacji - metoda obliczeniowa.



V251062C12543

Oświadczenie



Karta charakterystyki zawiera dane służące do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy oraz ochrony środowiska naturalnego. Podane dane odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i doświadczeń i są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Nie mogą być uważane za gwarancję przydatności i użyteczności produktu na potrzeby konkretnego zastosowania.
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