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KARTA CHARAKTERYSTYKI


zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego w obowiązującym brzmieniu



FUG RENS


Data utworzenia
28.11.2018




Data aktualizacji

10.06.2025

Numer wersji

3.0

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa
1.1.
Identyfikator produktu
FUG RENS

Substancja / mieszanina
mieszanina

UFI
2K20-40CG-F00N-PRX3
1.2.
Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zamierzone zastosowania mieszaniny

Środek do czyszczenia fug.

Odradzane zastosowania mieszaniny

Nie wolno używać produktu w inny sposób niż te, które zostały podane w sekcji 1.
1.3.
Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Dostawca


Nazwa lub nazwa handlowa
Norenco Polska Sp. z o.o.


Adres
Sidorska 102, Biała Podlaska, 21-500


Polska

NIP
PL5371891674

Telefon
+48 83 342 55 51

E-mail
biuro@norenco.pl

Adres www strony
https://norenco.pl/

Osoba odpowiedzialna za kartę charakterystyki

Nazwa
Norenco Polska Sp. z o.o.


E-mail
biuro@norenco.pl
1.4.
Numer telefonu alarmowego

Pomorskie Centrum Toksykologii - Telefon alarmowy: 58 682 04 04




SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
2.1.
Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Mieszanina sklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie.



Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 2, H411

Najpoważniejsze negatywne skutki dla zdrowia ludzkiego i środowiska

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
2.2.
Elementy oznakowania

Piktogram określający rodzaj zagrożenia
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Hasło ostrzegawcze

Niebezpieczeństwo

Substancje stwarzające zagrożenie

L-(+)-kwas mlekowy
2,2′-(oktadec-9-enyloimino)bisetanol

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H314
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H400
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
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H411
Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P102
Chronić przed dziećmi.

P280
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P301+P330+P331
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

P303+P361+P353
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.

P305+P351+P338
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310
Natychmiast skontaktować się z lekarzem.

P501
Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

Informacje uzupełniające

EUH071
Działa żrąco na drogi oddechowe.

Wymagania dotyczące zamknięć zabezpieczonych przed otwarciem przez dzieci oraz wyczuwalne dotykiem ostrzeżenia

Opakowanie musi być wyposażone w wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie dla niewidomych. Opakowanie musi być wyposażone w zamknięcie zabezpieczone przed otwarciem przez dzieci.
2.3.
Inne zagrożenia

Mieszanina nie zawiera substancji o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605. Mieszanina nie zawiera substancji spełniających kryteria dla substancji PBT lub vPvB zgodnie z aneksem XIII, rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w brzmieniu obowiązującym. Nie zawiera składników PMT/vPvM.


SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
3.2.
Mieszaniny

Charakterystyka chemiczna

Mieszanina poniższych substancji i domieszek.

Mieszanina zawiera następujące niebezpieczne substancje oraz substancje z określonymi najwyższymi dopuszczalnymi stężeniami w atmosferze roboczej

Numery identyfikacyjne

Nazwa substancji

Zawartość w % masy

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Uwaga

Index: 015-011-00-6
CAS: 7664-38-2
WE: 231-633-2
Numer rejestracji:
01-2119485924-24

kwas fosforowy(V) ... %

16-21

Met. Corr. 1, H290
Acute Tox. 4, H302
Skin Corr. 1B, H314
Specyficzne stężenie graniczne:
Skin Corr. 1B, H314: C ≥ 25 %
Eye Irrit. 2, H319: 10 % ≤ C < 25 %
Skin Irrit. 2, H315: 10 % ≤ C < 25 %
ATE Drogą pokarmową = 1530 mg/kg m.c.

1, 2

Index: 607-743-00-5
CAS: 79-33-4
WE: 201-196-2
Numer rejestracji:
01-2119474164-39

L-(+)-kwas mlekowy

5-<10

Skin Corr. 1C, H314
Eye Dam. 1, H318
EUH071
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Numery identyfikacyjne

Nazwa substancji

Zawartość w % masy

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Uwaga

CAS: 25307-17-9
WE: 246-807-3
Numer rejestracji:
01-2119510876-35

2,2′-(oktadec-9-enyloimino)bisetanol

4-6

Acute Tox. 4, H302
Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400 (M=10)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)



CAS: 68439-46-3

Alkohole, C9-11, etoksylowane

1-2

Eye Irrit. 2, H319



CAS: 9004-82-4
WE: 618-398-5

Poli(oksy-1,2-etanodiyl), .alfa.-sulfo-.omega.-(dodecyloksy)-, sól sodowa

0,5-1,5

Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 3, H412



CAS: 68424-85-1
WE: 270-325-2
Numer rejestracji:
01-2119970550-39

alkil (C12-16) chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC(C12-C16))

<0,1

Acute Tox. 4, H302
Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400 (M=10)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)



Uwagi

1
Uwaga B: Niektóre substancje (kwasy, zasady itp.) są wprowadzane do obrotu w postaci wodnych roztworów o różnych stężeniach i dlatego roztwory te wymagają różnej klasyfikacji i oznakowania, ponieważ zagrożenia zmieniają się przy różnych stężeniach. W części 3 pozycje z uwagą B mają ogólne oznaczenie następującego rodzaju: „kwas azotowy … %”. W tym przypadku dostawca musi podać na etykiecie stężenie procentowe roztworu. Jeśli nie wskazano inaczej, przyjmuje się, że stężenie procentowe zostało obliczone w oparciu o stosunek wagowy.

2
Substancja, dla której ustalono limity narażenia.

Pełny tekst wszystkich klasyfikacji i standardowych zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia znajduje się w sekcji 16.




SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
4.1.
Opis środków pierwszej pomocy

Dbać o własne bezpieczeństwo. Jeżeli wystąpią dolegliwości zdrowotne lub w razie wątpliwości należy powiadomić lekarza i udzielić mu informacji z niniejszej karty charakterystyki. W razie utraty przytomności należy umieścić poszkodowanego w stabilnej pozycji na boku, z lekko odchyloną głową i zadbać o drożność dróg oddychania, nigdy nie wywoływać wymiotów. Jeżeli poszkodowany sam wymiotuje, należy zadbać o to, aby nie doszło do zaduszenia się wymiocinami. W przypadku sytuacji stanowiących zagrożenie dla życia najpierw przeprowadzić reanimację poszkodowanego i zapewnić pomoc lekarza. Bezdech - natychmiast przeprowadzić sztuczne oddychanie. Zatrzymanie akcji serca - natychmiast wykonać pośredni masaż serca.

W przypadku dostania się do dróg oddechowych

Jeśli oddychanie jest utrudnione, wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu odpoczynek w pozycji wygodnej do oddychania. Zapewnić dostęp świeżego powietrza, ciepło i odpoczynek, najlepiej w wygodnej siedzącej pozycji

W przypadku kontaktu ze skórą

Zdjąć zanieczyszczone ubranie. Miejsca kontaktu substancji z ciałem omywać strumieniem (o ile to możliwe) letniej wody przez 10-30 minut; nie używać szczotki, mydła ani neutralizacji.

W przypadku dostania się do oczu

Natychmiast wypłucz oczy strumieniem wody, rozchyl powieki (nawet z użyciem siły); jeżeli poszkodowany nosi soczewki kontaktowe, natychmiast je wyjmij. Płucz co najmniej przez 10 minut.

W przypadku połknięcia

NATYCHMIAST WYPŁUKAĆ JAMĘ USTNĄ WODĄ I DAĆ DO WYPICIA 2-5 dl chłodnej wody w celu złagodzenia efektu cieplnego substancji żrącej. Nie należy podawać większych ilości cieczy, mogłoby to wywołać wymioty i ewentualną inhalację substancji żrącej do płuc. Nie należy zmuszać poszkodowanego do picia, przede wszystkim w sytuacji, gdy odczuwa już ból w ustach lub w gardle. W takim przypadku należy pozwolić poszkodowanemu tylko przepłukać jamę ustną wodą. NIE PODAWAĆ WĘGLA AKTYWNEGO!
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4.2.
Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

W przypadku dostania się do dróg oddechowych

Wdychanie oparów może doprowadzić do uszkodzenia układu oddechowego.

W przypadku kontaktu ze skórą

Powoduje poważne oparzenia skóry.

W przypadku dostania się do oczu

Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

W przypadku połknięcia

Może dojść do uszkodzenia układu trawiennego.
4.3.
Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Leczenie symptomatyczne. Leczenie objawowe.


SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru
5.1.
Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze

Pianka odporna na alkohol, dwutlenek węgla, proszek, woda - rozproszony strumień, mgiełka wodna.

Niewłaściwe środki gaśnicze

Woda – pełny strumień.
5.2.
Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

W trakcie pożaru może dochodzić do powstania tlenku i dwutlenku węgla oraz innych toksycznych gazów. Wdychanie niebezpiecznych produktów spalania (pirolizy) może prowadzić do poważnego uszkodzenia zdrowia.
5.3.
Informacje dla straży pożarnej

Autonomiczny aparat oddechowy z ubraniem chroniącym przed chemikaliami tylko w okolicznościach, gdy prawdopodobny jest kontakt osobisty (bliski). Użyć izolacyjnego aparatu tlenowego oraz kombinezonu ochronnego na całe ciało. Nie pozwolić, aby skażone środki gaśnicze przedostały się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych.


SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
6.1.
Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Używać roboczych środków ochrony osobistej. Postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi w sekcjach 7 i 8. Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. Nie dopuścić do kontaktu z oczami i skórą.
6.2.
Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Zapobiegać kontaminacji gleby i przedostaniu się do wód powierzchniowych lub gruntowych. Nie należy dopuścić do przedostania się do kanalizacji.
6.3.
Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Przykryć rozlany produkt odpowiednim (niepalnym) materiałem absorbującym (piasek, krzemionka, gleba oraz inne odpowiednie materiały absorpcyjne, itp.), zgromadzić w dobrze zamkniętych naczyniach i usunąć zgodnie z sekcją 13. W przypadku wycieku większej ilości produktu należy poinformować strażaków oraz inne kompetentne władze. Po usunięciu preparatu umyć skażone miejsce dużą ilością wody. Nie używaj rozpuszczalników.
6.4.
Odniesienia do innych sekcji

Patrz sekcja 7., 8. i 13.
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SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1.
Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Zapobiegać powstawaniu gazów i par w stężeniach przekraczających najwyższe dopuszczalne stężenia dla atmosfery roboczej. Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. Nie dopuścić do kontaktu z oczami i skórą. Dokładnie umyć ręce i dotknięte części ciała po użyciu. Używać roboczych środków ochrony osobistej zgodnie z sekcją 8. Przestrzegać obowiązujących przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Unikać uwolnienia do środowiska.
7.2.
Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w przeznaczonych do tego celu chłodnych, suchych i dobrze wietrzonych miejscach. Przechowywać pod zamknięciem.
7.3.
Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

brak danych


SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
8.1.
Parametry dotyczące kontroli

Mieszanina zawiera substancje, dla których określone zostały limity narażenia dla środowiska pracy.

Polska
Dz.U. 2018 poz. 1286

Nazwa substancji (składniki)

Typ

Wartość

NDS

1 mg/m³

NDSCh

2 mg/m³



Polska
Dz.U. 2024 poz. 1017

Nazwa substancji (składniki)

Typ

Wartość

NDS

1 mg/m³

NDSCh

2 mg/m³



Unia Europejska
Dyrektywa Komisji 2000/39/WE

Nazwa substancji (składniki)

Typ

Wartość

OEL 8 godzin

1 mg/m³

OEL 15 minut

2 mg/m³





DNEL

2,2′-(oktadec-9-enyloimino)bisetanol

Pracownicy / konsumenci

Droga narażenia

Wartość

Wpływ

Źródło

Pracownicy

Inhalacyjna

2,96 mg/m³

Przewlekłe skutki ogólnoustrojowe

ECHA

Konsumenci

Inhalacyjna

522 µg/m³

Przewlekłe skutki ogólnoustrojowe

ECHA

Pracownicy

Po naniesieniu na skórę

420 μg/kg m.c./24h

Przewlekłe skutki ogólnoustrojowe

ECHA

Konsumenci

Po naniesieniu na skórę

150 μg/kg m.c./24h

Przewlekłe skutki ogólnoustrojowe

ECHA

Konsumenci

Drogą pokarmową

150 μg/kg m.c./24h

Przewlekłe skutki ogólnoustrojowe

ECHA
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alkil (C12-16) chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC(C12-C16))

Pracownicy / konsumenci

Droga narażenia

Wartość

Wpływ

Źródło

Konsumenci

Inhalacyjna

3,96 mg/m³

Przewlekłe skutki ogólnoustrojowe



Konsumenci

Po naniesieniu na skórę

5,7 mg/kg m.c./dzień

Przewlekłe skutki ogólnoustrojowe



Alkohole, C9-11, etoksylowane

Pracownicy / konsumenci

Droga narażenia

Wartość

Wpływ

Źródło

Pracownicy

Inhalacyjna

294 mg/m³

Przewlekłe skutki ogólnoustrojowe

ECHA

Konsumenci

Inhalacyjna

87 mg/m³

Przewlekłe skutki ogólnoustrojowe

ECHA

Pracownicy

Po naniesieniu na skórę

2080 mg/kg m.c./dzień

Przewlekłe skutki ogólnoustrojowe

ECHA

Konsumenci

Po naniesieniu na skórę

1250 mg/kg m.c./dzień

Przewlekłe skutki ogólnoustrojowe

ECHA

Konsumenci

Drogą pokarmową

25 mg/kg m.c./dzień

Przewlekłe skutki ogólnoustrojowe

ECHA

kwas fosforowy(V) ... %

Pracownicy / konsumenci

Droga narażenia

Wartość

Wpływ

Źródło

Pracownicy

Inhalacyjna

10,7 mg/kg

Przewlekłe skutki ogólnoustrojowe

ECHA

Pracownicy

Inhalacyjna

1 mg/m³

Przewlekłe skutki miejscowe

ECHA

Pracownicy

Inhalacyjna

2 mg/m³

Krótkotrwałe skutki miejscowe

ECHA

Konsumenci

Inhalacyjna

4,57 mg/m³

Przewlekłe skutki ogólnoustrojowe

ECHA

Konsumenci

Inhalacyjna

0,36 mg/m³

Przewlekłe skutki miejscowe

ECHA

Konsumenci

Drogą pokarmową

0,1 mg/kg m.c./dzień

Przewlekłe skutki ogólnoustrojowe

ECHA


PNEC

2,2′-(oktadec-9-enyloimino)bisetanol

Droga narażenia

Wartość

Źródło

Woda pitna

160 ng/l

ECHA

Woda (okresowy wyciek)

430 ng/l

ECHA

Woda morska

16 ng/l

ECHA

Mikroorganizmy podczas oczyszczania ścieków

1,6 mg/l

ECHA

Osady słodkowodne

1,692 mg/kg suchej masy sedymentu

ECHA

Osady morskie

0,1692 mg/kg suchej masy sedymentu

ECHA

Gleba (rolna)

5 mg/kg suchej masy gleby

ECHA

Łańcuch pokarmowy

2 mg/kg pożywienia

ECHA
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Alkohole, C9-11, etoksylowane

Droga narażenia

Wartość

Źródło

Woda pitna

103,79 µg/l

ECHA

Woda morska

103,79 µg/l

ECHA

Woda (okresowy wyciek)

14 µg/l

ECHA

Mikroorganizmy podczas oczyszczania ścieków

1,4 mg/l

ECHA

Osady słodkowodne

13,7 mg/kg suchej masy sedymentu

ECHA

Osady morskie

13,7 mg/kg suchej masy sedymentu

ECHA

Gleba (rolna)

1 mg/kg suchej masy gleby

ECHA

8.2.
Kontrola narażenia

Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. Należy przestrzegać zwykłych zabiegów dotyczących ochrony zdrowia przy pracy, przede wszystkim dobrej wentylacji. Można to osiągnąć poprzez lokalne odsysanie powietrza lub efektywne ogólne wietrzenie. W trakcie pracy nie wolno jeść, pić lub palić. Po pracy i przed przerwą na jedzenie i wypoczynek należy dokładnie umyć ręce wodą i mydłem.

Ochrona oczu lub twarzy

Okulary ochronne lub osłona twarzy (w zależności od rodzaju wykonywanej pracy).

Ochrona skóry

Ochrona rąk: Rękawice ochronne odporne na działanie produktu. Przestrzegając zaleceń konkretnego producenta rękawic wybierz odpowiednią grubość, materiał i przepuszczalność. Przestrzegać innych zaleceń producenta. Inne sposoby ochrony: Robocza odzież ochronna. W przypadku zabrudzenia skóry należy ją dokładnie obmyć.

Ochrona dróg oddechowych

Półmaska z filtrem przeciwko parom organicznym, ewentualnie izolacyjny przyrząd do oddychania w przypadku przekroczenia limitów narażenia substancji lub w otoczeniu o utrudnionej wentylacji.

Zagrożenie cieplne

Brak danych.

Kontrola narażenia środowiska

Proszę przestrzegać zwykłych zabiegów dotyczących ochrony środowiska pracy, patrz punkt 6.2. Zebrać wyciek.


SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
9.1.
Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

ciekłe

brak danych

bez zapachu

brak danych

brak danych

niepalny

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

1-2 (100% roztwór przy 20 °C)

brak danych

łatwo rozpuszczalny w zimnej wodzie
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Stan skupienia
Kolor
Zapach
Temperatura topnienia/krzepnięcia
Temperatura wrzenia lub początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia
Palność materiałów
Dolna i górna granica wybuchowości
Temperatura zapłonu
Temperatura samozapłonu
Temperatura rozkładu
pH
Lepkość kinematyczna
Rozpuszczalność w wodzie
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KARTA CHARAKTERYSTYKI


zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego w obowiązującym brzmieniu



FUG RENS


Data utworzenia
28.11.2018




Data aktualizacji

10.06.2025

Numer wersji

3.0


brak danych

brak danych



1,3 g/cm³ przy 20 °C

brak danych

nie dotyczy mieszanin
9.2.
Inne informacje

brak danych


SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
10.1.
Reaktywność

Przy normalnym sposobie stosowania nie dochodzi do niebezpiecznej reakcji z innymi substancjami.
10.2.
Stabilność chemiczna

W normalnych warunkach produkt jest stabilny.
10.3.
Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Nie są znane.
10.4.
Warunki, których należy unikać

W przypadku zwykłego sposobu stosowania produkt jest stabilny, nie dochodzi do rozkładu. Chronić przed płomieniami, iskrami, przegrzaniem i przed mrozem.
10.5.
Materiały niezgodne

Chronić przed mocnymi kwasami i zasadami, a także przed substancjami utleniającymi.
10.6.
Niebezpieczne produkty rozkładu

W przypadku zwykłego sposobu używania nie powstają. W wysokich temperaturach i w trakcie pożaru powstają niebezpieczne produkty, np. tlenek węgla i dwutlenek węgla.


SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1.
Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

Wdychanie par rozpuszczalników powyżej wartości przekraczających limity narażenia dla środowiska pracy może doprowadzić do powstania ostrego zatrucia wziewnego, i to w zależności od wysokości stężenia oraz czasu narażenia. Dla mieszaniny nie ma dostępnych żadnych danych toksykologicznych.



Toksyczność ostra

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie są spełnione.

FUG RENS

Droga narażenia

Parametr

Metoda

Wartość

Czas trwania ekspozycji

Gatunek

Płeć

Określenie wartości

Źródło

Drogą pokarmową

ATE



3060 mg/kg







Obliczenie wartości



2,2′-(oktadec-9-enyloimino)bisetanol

Droga narażenia

Parametr

Metoda

Wartość

Czas trwania ekspozycji

Gatunek

Płeć

Określenie wartości

Źródło

Drogą pokarmową

LD₅₀

OECD 401

>300-2000 mg/kg



Szczur (Rattus norvegicus)









LD₅₀



300,03 mg/kg







Obliczenie wartości
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Współczynnik podziału n-oktanol/woda (wartość współczynnika log)
Prężność pary
Gęstość lub gęstość względna
     gęstość
Względna gęstość pary
Charakterystyka cząsteczek
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KARTA CHARAKTERYSTYKI


zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego w obowiązującym brzmieniu



FUG RENS


Data utworzenia
28.11.2018




Data aktualizacji

10.06.2025

Numer wersji

3.0


alkil (C12-16) chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC(C12-C16))

Droga narażenia

Parametr

Metoda

Wartość

Czas trwania ekspozycji

Gatunek

Płeć

Określenie wartości

Źródło

Drogą pokarmową

LD₅₀



344 mg/kg



Szczur (Rattus norvegicus)

F/M





Po naniesieniu na skórę

LD₅₀



3340 mg/kg

24 godzin

Królik

F/M





kwas fosforowy(V) ... %

Droga narażenia

Parametr

Metoda

Wartość

Czas trwania ekspozycji

Gatunek

Płeć

Określenie wartości

Źródło

Drogą pokarmową

LD₅₀



1530 mg/kg



Szczur (Rattus norvegicus)

F/M



ECHA

Po naniesieniu na skórę

LD₅₀



2740 mg/kg



Królik

F/M



ECHA

Drogą pokarmową

ATE



1530 mg/kg m.c.











L-(+)-kwas mlekowy

Droga narażenia

Parametr

Metoda

Wartość

Czas trwania ekspozycji

Gatunek

Płeć

Określenie wartości

Źródło

Drogą pokarmową

LD₅₀



3730 mg/kg



Szczur (Rattus norvegicus)

F





Po naniesieniu na skórę

LD₅₀



>2000 mg/kg



Królik

F/M





Drogą pokarmową

LD₅₀



4936 mg/kg



Szczur (Rattus norvegicus)

M






Działanie żrące/drażniące na skórę

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

2,2′-(oktadec-9-enyloimino)bisetanol

Droga narażenia

Wynik

Metoda

Czas trwania ekspozycji

Gatunek

Po naniesieniu na skórę

Powoduje uszkodzenia

OECD 404



Królik
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KARTA CHARAKTERYSTYKI


zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego w obowiązującym brzmieniu



FUG RENS


Data utworzenia
28.11.2018




Data aktualizacji

10.06.2025

Numer wersji

3.0


Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

L-(+)-kwas mlekowy

Droga narażenia

Wynik

Metoda

Czas trwania ekspozycji

Gatunek



Mocno podrażnia

OECD 404



Królik


Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę

Dane dla mieszaniny nie są dostępne. W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie są spełnione.

2,2′-(oktadec-9-enyloimino)bisetanol

Droga narażenia

Wynik

Metoda

Czas trwania ekspozycji

Gatunek

Płeć

Po naniesieniu na skórę

Nie uczulające

OECD 406








Działanie uczulające

alkil (C12-16) chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC(C12-C16))

Droga narażenia

Wynik

Metoda

Czas trwania ekspozycji

Gatunek

Płeć



Nie uczulające

OECD 406



Świnka morska (Cavia aperea f. porcellus)

F/M


Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

Dane dla mieszaniny nie są dostępne. W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie są spełnione.

2,2′-(oktadec-9-enyloimino)bisetanol

Wynik

Metoda

Czas trwania ekspozycji

Specyficzny organ docelowy

Gatunek

Płeć

Negatywny

OECD 471









Negatywny

OECD 476









Negatywny

OECD 473









alkil (C12-16) chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC(C12-C16))

Wynik

Metoda

Czas trwania ekspozycji

Specyficzny organ docelowy

Gatunek

Płeć

Negatywny

OECD 471





Bakterie (Salmonella typhimurium)




Działanie rakotwórcze

Brak danych dla mieszaniny lub składników. W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie są spełnione.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI


zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego w obowiązującym brzmieniu



FUG RENS


Data utworzenia
28.11.2018




Data aktualizacji

10.06.2025

Numer wersji

3.0


Szkodliwe działanie na rozrodczość

Dane dla mieszaniny nie są dostępne. W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie są spełnione.

kwas fosforowy(V) ... %

Wpływ

Parametr

Metoda

Wartość

Wynik

Gatunek

Płeć

Źródło

Przewlekłe skutki ogólnoustrojowe

NOAEL

OECD 422

500 mg/kg m.c./dzień



Szczur (Rattus norvegicus)



ECHA

Toksyczność rozwojowa

NOAEL

OECD 414

410 mg/kg m.c./dzień







ECHA


Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe

Brak danych dla mieszaniny lub składników. W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie są spełnione.


Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane

Dane dla mieszaniny nie są dostępne. W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie są spełnione.

kwas fosforowy(V) ... %

Droga narażenia

Parametr

Metoda

Wartość

Czas trwania ekspozycji

Wynik

Gatunek

Płeć

Źródło

Drogą pokarmową

NOEL

OECD 422

250 mg/kg m.c./dzień

28 dni



Szczur (Rattus norvegicus)



ECHA


Zagrożenie spowodowane aspiracją

Brak danych dla mieszaniny lub składników. W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie są spełnione.

11.2.
Informacje o innych zagrożeniach

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie są spełnione. Nie zawiera składników, które mogą powodować zaburzenia hormonalne u człowieka.

Inne informacje

brak danych


SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1.
Toksyczność

Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Toksyczność ostra

2,2′-(oktadec-9-enyloimino)bisetanol

Parametr

Metoda

Wartość

Czas trwania ekspozycji

Gatunek

Środowiska

Źródło

LC₅₀

OECD 203

>0,1-1 mg/l

96 godzin

Ryby (Danio rerio)





CE₅₀

OECD 202

0,01-0,1 mg/l

48 godzin

Rozwielitki (Daphnia magna)
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
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FUG RENS


Data utworzenia
28.11.2018




Data aktualizacji

10.06.2025

Numer wersji

3.0


2,2′-(oktadec-9-enyloimino)bisetanol

Parametr

Metoda

Wartość

Czas trwania ekspozycji

Gatunek

Środowiska

Źródło

CE₅₀

OECD 201

>0,01-0,1 mg/l

72 godzin

Algi (Pseudokirchneriella subcapitata)





alkil (C12-16) chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC(C12-C16))

Parametr

Metoda

Wartość

Czas trwania ekspozycji

Gatunek

Środowiska

Źródło

CE₅₀

EU C.2 (92/69/EEC)

0,016 mg/l

48 godzin

Rozwielitki (Daphnia magna)

Woda słodka



CE₅₀

OECD 201

0,049 mg/l

72 godzin

Algi (Pseudokirchneriella subcapitata)

Woda słodka



CE₅₀

OECD 209

7,75 mg/l

3 godziny

Bakterie

Woda słodka



CE₅₀

OECD 201

0,03 mg/l

96 godzin

Algi (Pseudokirchneriella subcapitata)

Woda słodka



CE₅₀

EU C.2 (92/69/EEC)

0,0059 ppm

48 godzin

Rozwielitki (Daphnia magna)

Woda słodka



LC₅₀

OECD 203

1,28 mg/l

96 godzin

Ryby (Cyprinus variegatus)

Woda słona



LC₅₀

OECD 203

0,515 mg/l

96 godzin

Ryby (Lepomis macrochirus)

Woda słodka



LC₅₀

OECD 203

0,28 mg/l

96 godzin

Ryby (Pimephales promelas)

Woda słodka



kwas fosforowy(V) ... %

Parametr

Metoda

Wartość

Czas trwania ekspozycji

Gatunek

Środowiska

Źródło

CE₅₀

OECD 202

>100 mg/l

48 godzin

Rozwielitki (Daphnia magna)



ECHA

CE₅₀

OECD 201

>100 mg/l

72 godzin

Algi (Desmodesmus subspicatus)



ECHA

NOEC

OECD 201

100 mg/l

72 godzin

Algi (Desmodesmus subspicatus)



ECHA

L-(+)-kwas mlekowy

Parametr

Metoda

Wartość

Czas trwania ekspozycji

Gatunek

Środowiska

Źródło

CE₅₀



>2,8 g/l

72 godzin

Algi i inne wodne rośliny (Pseudokirchneriella subcapitata)





CE₅₀



3,5 g/l

70 godzin

Algi i inne wodne rośliny (Pseudokirchneriella subcapitata)





LC₅₀



130 mg/l

96 godzin

Ryby (Oncorhynchus mykiss)
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FUG RENS


Data utworzenia
28.11.2018




Data aktualizacji

10.06.2025

Numer wersji

3.0


L-(+)-kwas mlekowy

Parametr

Metoda

Wartość

Czas trwania ekspozycji

Gatunek

Środowiska

Źródło

LC₅₀



320 mg/l

96 godzin

Ryby





LC₅₀



>100 mg/l

3 godziny

Mikroorganizmy





CE₅₀



130 mg/l

48 godzin

Bezkręgowe zwierzęta wodne (Daphnia magna)





CE₅₀



250 mg/l

48 godzin

Bezkręgowe zwierzęta wodne (Daphnia magna)






Toksyczność chroniczna

alkil (C12-16) chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC(C12-C16))

Parametr

Metoda

Wartość

Czas trwania ekspozycji

Gatunek

Środowiska

NOEC

EPA OPP 72-4

0,0042 mg/l

21 dni

Rozwielitki (Daphnia magna)



NOEC

EPA OPP 72-4

0,0332 mg/l

96 godzin

Ryby (Pimephales promelas)

Woda słodka

12.2.
Trwałość i zdolność do rozkładu

Dane dla mieszaniny nie są dostępne.

Biodegradacja

2,2′-(oktadec-9-enyloimino)bisetanol

Parametr

Metoda

Wartość

Czas trwania ekspozycji

Środowiska

Wynik



OECD 301D



28 dni



Ulega łatwo biodegradacji

alkil (C12-16) chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC(C12-C16))

Parametr

Metoda

Wartość

Czas trwania ekspozycji

Środowiska

Wynik



OECD 301B

95,5 %

28 dni



Ulega łatwo biodegradacji



OECD 301D

>60 %

28 dni



Ulega łatwo biodegradacji

L-(+)-kwas mlekowy

Parametr

Metoda

Wartość

Czas trwania ekspozycji

Środowiska

Wynik











Ulega łatwo biodegradacji

12.3.
Zdolność do bioakumulacji

Dane dla mieszaniny nie są dostępne.

alkil (C12-16) chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC(C12-C16))

Parametr

Wartość

Czas trwania ekspozycji

Gatunek

Środowiska

Temperatura [°C]

Log Pow

0,5









BCF

67,62
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L-(+)-kwas mlekowy

Parametr

Wartość

Czas trwania ekspozycji

Gatunek

Środowiska

Temperatura [°C]

Log Pow

-0,62









12.4.
Mobilność w glebie

Brak danych dla mieszaniny lub składników.
12.5.
Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie są spełnione. Nie zawiera składników PBT/vPvB.
12.6.
Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie są spełnione. Nie zawiera składników, które mogą powodować zaburzenia hormonalne w środowisku.
12.7.
Inne szkodliwe skutki działania

Brak danych.


SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
13.1.
Metody unieszkodliwiania odpadów

Niewykorzystany produkt i zabrudzone opakowanie przechowuj w zamkniętych naczyniach do zbierania odpadów i przekaż do utylizacji osobie upoważnionej do utylizowania odpadów (wyspecjalizowanej firmie), która posiada uprawnienia do prowadzenia takiej działalności. Kod odpadu należy nadać w miejscu jego wytwarzania. Nie wylewać niewykorzystanego produktu do kanalizacji. Nie wolno usuwać razem z odpadami komunalnymi. Puste opakowania można energetycznie wykorzystać w spalarni odpadów lub gromadzić na składowisku o odpowiedniej klasyfikacji. Idealnie wyczyszczone opakowania można przekazać do recyklingu.

Regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r., poz. 21) wraz z późn. zm. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1658 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10).


SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu
14.1.
Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

UN 3264
14.2.
Prawidłowa nazwa przewozowa UN

MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY KWAŚNY NIEORGANICZNY I.N.O.
14.3.
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

8     Materiały żrące
14.4.
Grupa pakowania

II
14.5.
Zagrożenia dla środowiska

nieistotne
14.6.
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Odsyłacz w sekcjach 4 do 8.
14.7.
Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

nieistotne
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Numer wersji

3.0


Informacje uzupełniające

Numer rozpoznawczy zagrożenia

80


Numer UN

3264


Kod klasyfikacyjny
C1

Nalepki ostrzegawcze
8+zagrożenie dla środowiska
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Kod ograniczeń przewozu przez tunele
(E)

Transport lotniczy - ICAO/IATA

Instrukcje pakowania pasażer
852

Instrukcje pakowania cargo
856

Transport morski - IMDG

EmS (plan awaryjny)
F-A, S-B

MFAG
760


SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
15.1.
Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. 2024 poz. 643). Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2147). Ustawa o zdrowiu publicznym. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2024 poz. 54). Rozporządzenie (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE w obowiązującym brzmieniu. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz.U. L 167 z 27.6.2012) Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U. 2015 poz. 1926 z późn. zm.) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w obowiązującym brzmieniu. Rozporządzenie (WE) nr 649/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1816). Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 1337). Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. z dnia 23 stycznia 2020 r., poz. 150). Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1852). Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 z późn. zm.). Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
15.2.
Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Ocena bezpieczeństwa dla mieszaniny nie jest wymagana.


SEKCJA 16: Inne informacje

Lista zwrotów określających zagrożenie zastosowanych w karcie charakterystyki

EUH071
Działa żrąco na drogi oddechowe.

H290
Może powodować korozję metali.

H302
Działa szkodliwie po połknięciu.
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H314
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H315
Działa drażniąco na skórę.

H318
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H319
Działa drażniąco na oczy.

H400
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

H411
Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

H412
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Lista zwrotów określających środki ostrożności zastosowanych w karcie charakterystyki

P102
Chronić przed dziećmi.

P280
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P301+P330+P331
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

P303+P361+P353
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.

P305+P351+P338
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310
Natychmiast skontaktować się z lekarzem.

P501
Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

Dalsze informacje ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa i ochrony ludzkiego zdrowia

Produkt nie może być – bez specjalnej zgody producenta/importera – wykorzystywany w innym celu, niż zostało podane w sekcji 1. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich powiązanych przepisów w dziedzinie ochrony zdrowia.

Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie charakterystyki

Acute Tox.
Toksyczność ostra

ADR
Umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

Aquatic Acute
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego (ostra)

Aquatic Chronic
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego (przewlekła)

BCF
Współczynnik biokoncentracji

CAS
Chemical Abstracts Service

CE₅₀
Stężenie substancji, przy której zostaje dotkniętych 50 % populacji

CLP
Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

EINECS
Europejski Wykaz Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym

EmS
Plan awaryjny

EuPCS
Europejski system klasyfikacji produktów

Eye Dam.
Poważne uszkodzenie oczu

Eye Irrit.
Działanie drażniące na oczy

IATA
Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Lotniczych

IBC
Międzynarodowy kodeks budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem

ICAO
Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

IMDG
Międzynarodowe Przepisy dotyczące transportu morskiego materiałów niebezpiecznych

IMO
Międzynarodowa Organizacja Morska

INCI
Międzynarodowe Nazewnictwo Składników Kosmetycznych

ISO
Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

IUPAC
Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej

LC₅₀
Śmiertelne stężenie substancji, przy którym można oczekiwać, iż spowoduje śmierć 50 % populacji
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LD₅₀
Śmiertelna dawka substancji, przy której można oczekiwać, iż spowoduje śmierć 50 % populacji

log Kow
Współczynnik podziału oktanol-woda

LZO
Lotne związki organiczne

Met. Corr.
Substancja lub mieszanina powodująca korozję metali

NDS
Najwyższe dopuszczalne stężenie

NDSCh
Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe

NDSP
Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe

NOAEL
Poziom niewywołujący dających się zaobserwować szkodliwych skutków

NOEC
Stężenie nie powodujące żadnych obserwowanych skutków

NOEL
Poziom niewywołujący widocznych objawów

Numer UN (numer ONZ)
Czterocyfrowy numer rozpoznawczy materiału lub przedmiotu, pochodzący z „Przepisów modelowych ONZ“

OEL
Dopuszczalne wartości narażenia w miejscu pracy

PBT
Trwałą, wykazującą zdolność do bioakumulacji i toksyczną

PMT
Trwałą, mobilną i toksyczną

ppm
Części na milion

REACH
Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów

RID
Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych

Skin Corr.
Działanie żrące na skórę

Skin Irrit.
Działanie drażniące na skórę

UE
Unia Europejska

UVCB
Substancje o nieznanym lub zmiennym składzie, złożone produkty reakcji lub materiały biologiczne

vPvB
Bardzo trwały i wykazujący bardzo dużą zdolność do bioakumulacji

vPvM
Bardzo trwałe i bardzo mobilne

WE
Kod identyfikacyjny dla każdej substancji podanej w EINECS

Wskazówki dotyczące szkoleń

Zapoznać pracowników z zalecanym sposobem stosowania, obowiązkowymi środkami ochronnymi, pierwszą pomocą oraz zabronionymi sposobami manipulowania z produktem.

Zalecane ograniczenia stosowania

brak danych

Informacje dotyczące źródeł danych wykorzystanych do ułożenia karty charakterystyki

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 (REACH) w obowiązującym brzmieniu. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w obowiązującym brzmieniu. Dane producenta substancji/mieszaniny - dane z dokumentacji rejestracyjnej.

Dokonane zmiany (które informacje zostały dodane, usunięte lub zmodyfikowane)

Wersja 3.0 zastępuje wersję KCh z 6.09.2023. Zmian dokonano w sekcjach 1, 2, 11, 12, 13, 15 i 16.

Pozostałe dane

Do oceny tego produktu wykorzystano karty charakterystyki surowców. Dane wykorzystano zgodnie z art. 9 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.  Procedura klasyfikacji - metoda obliczeniowa.



Oświadczenie

Karta charakterystyki zawiera dane służące do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy oraz ochrony środowiska naturalnego. Podane dane odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i doświadczeń i są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Nie mogą być uważane za gwarancję przydatności i użyteczności produktu na potrzeby konkretnego zastosowania.
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